Демонтаж обладнання, меблів в ТТ в м.Суми, Покровська, 10

У магазині, на першому поверсі багатоповерхової будівлі, необхідно виконати демонтаж, пакування, перевезення обладнання та меблів, а також прибирання, погрузку та вивіз сміття. 1) Для перевезення обладнання та меблі на склад с. Мартусівка, вул.Моисеєва,72 Бориспільский р-н Київска обл., необхідний автомобіль фура 10т (Довжиною не менше ніж 7м). При виконанні демонтажу, обладнання та меблі не розбирати (окрім 4-х стелажів. Стелажі розібрати та упакувати окремо, один від одного). Демонтувати розсувні решітки – 2шт (загальною площею 8м.кв. Упакувати окремо) Виконати демонтаж вивіски. Для демонтажу вивіски (Об’ємні букви з логотипом, розміри 1х3,9м) на висоті 4м, необхідно передбачити наявність всіх для цього засобів (необхідної кількості драбин, мотузку для опускання вивіски, тощо). Демонтувати звукові колонки зі стелі – 2шт. Світильники НЕ ДЕМОНТУВАТИ. Виконати демонтаж кондиціонера 1шт (внутрішній блок на висоті 3м, зовнішній блок на фасаді на висоті 4,5м, необхідно передбачити все необхідне знаряддя, драбину тощо). Зашпаклювати отвори у стінах від кріплення обладнання (настінних панелей, телевізора, картинок, СКС шафи, бойлера тощо), загальна кількість 60шт. Після шпаклювання підкрасити (водоемульсійною фарбою, білою RAL9010, червоною фарбою RAL3020 та у підсобному приміщенні (підфарбувати зашпакльовані отвори від кріплення шафи СКС) масляною фарбою, колір синій)). Після демонтажу столів у торговому залі, кабелі з підлоги НЕ ОБРІЗАТИ (за ізолювати). Кабелі витої пари НЕ ОБРІЗАТИ. Виконати демонтаж теплової завіси (за ізолювати кабелі). Виконати демонтаж бойлера у туалеті та виконати заглушку води. Пакування обладнання та меблі виконувати за допомогою гофрокартону, стрейч-плівки, та клійкої плівки, обгортати гофрокартоном кути меблі, (столів, настінних, панелей тощо), після огорнути стрейч плівкою. Демонтувати наліпки зі скла вікон, загальною прощею 0,8м.кв. Виконати демонтаж картинок зі стін 1,2х0,7м – 9шт, 0,6х0,6м – 2шт (у разі пошкодження стінового покриття при демонтажі картинок, необхідно покриття відновити, підшпаклювати та підфарбувати, колір RAL9010). Демонтувати картинки 2,8х1,1м (приколоті до стіни кнопками-гвоздиками) -2шт. З розподільчого щита демонтувати електричні автоматичні вимикачі, оставити тільки на розетки, на освітлення та автомат вводу. Також з РЩ демонтувати трипозиційний перемикач, світлозвуковий індикатор, реле часу для вивіски. Виконати прибирання. Передбачити все необхідне для вивозу сміття, 20 коробок. Ціни на роботи включають в себе демонтаж, пакування, навантаження. Можливо на деяке обладнання \*п.1-39 буде надана додаткова послуга навантаження за рахунок замовника, з урахуванням цього при розрахуванні буде додана знижка на роботи 10%

* **Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua
* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 15.11.2023 г**