**Технічне завдання на заміну вітринного скла магазину**

У м. Запоріжжя пр Соборний 170 в результаті розгерметизації склопакета відбулася протікання води в камеру між склом. Склопакет підлягає заміні.

Необхідно зробити заміну на старий склопакет на новий.

Вітрина де розташований склопакет знаходиться у прямому доступі з вулиці.

Доступ прямий. Є можливість під'їзду автомобіля.

Склад робіт:

1. Виїзд спеціаліста для визначення питань монтажу та розмірів (товщина скла, настановні розміри склопакета)

2. Подати комерційну пропозицію на виготовлення склопакета та монтаж.

3. Після виготовлення склопакета – демонтувати старий та встановити новий.

4. Утилізувати старий склопакет.

5. Підписати акт виконаних робіт та гарантійні зобов'язання у представника ВФ «Ритейл»

Розмір склопакета – 2050\*2350 (до рамки)

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 12.00 23.11.2023 г**

**