**Комерційна пропозиція на оренду баштового крану для будівництва у м. Києві, вул. Маланюка (Сагайдака) 101, будинок №26.**

**Технічні характеристики баштового крану:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вантажопідйомність максимальна | 12 т (або більше) |
| Виліт стріли  | 45 м (або більше) |
| Вантажопідйомність при вильоті 45 м | 3,9 т (або більше) |
| Висота під гак при вільному стоянні (опорна рама 4,5 на 4,5) | 45,5 м. (або більше) |

 **Вартість надання послуг баштовим краном**

|  |  |
| --- | --- |
| **Види робіт** | **Вартість в грн. з ПДВ за один кран** |
| Вартість роботи баштового крану за одну машино/годину (але не менше 176 годин на місяць, (в середньому 26 днів) |  |
| Монтаж баштового крану на висоту вільного стояння  |  |
| Вивезення баштового крану на на об’єкт будівництва |  |
| Вивезення баштового крану з об’єкту будівництва |  |
| Демонтаж баштового крану з висоти вільного стояння. |  |
| **Нарощування баштового крану до проектної висоти 95,7 м** |  |
| Монтаж рами кріплення баштового крану до будівлі |  |
| Монтаж (нарощування) однієї секції з урахуванням доставки секції на об’єкт будівництва |  |
| **Демонтаж баштового крану з висоти 95,7 м до висоти вільного стояння.** |  |
| Демонтаж рами кріплення баштового крану до будівлі |  |
| Демонтаж (зрощування) однієї секції з урахуванням доставки секції з об’єкту будівництва |  |
| Розробка проекту фундаменту під баштовий кран |  |
| Розробка проекту кріплень баштового крану до будівлі |  |
| Розробка ПВР під баштові крани  |  |
| **Загальна вартість з ПДВ:** |  |
| \*Вартість виготовлення кріплень баштового крану ,враховуючи монтаж, формується згідно проекту кріплень баштового крану до будівлі |
| \*Вартість оренди автомобільного крану для монтажу, демонтажу баштового крану визначається окремо, в залежності від технологічної особливості. |
| \* В вартість виконання робіт входить робота машиніста баштового крану та технічне обслуговування баштового крану. |