Перелік робіт.

1. Зробити хвіртку в існуючому паркані з метало профілю 800\*2000.
2. Зробити сходи під хвіртку, висота 1 м.
3. Бетонування площадки для пішоходів 5000\*2600
4. У наметі 10000\*15000 зробити:
   1. мощення по периметру
   2. вибірку ґрунту на площі 75 м2 на глибину 0,25 м.

Мощення по периметру

Бетонування

Зняти грунт: площа 75 м2 глибина 0,25 м

500

10000

2600

15000

2000

5000