**Попереднє технічне завдання по ремонту під МПТ магазину Vodafone у м.Львів, вул.Городоцька 143 для прорахунку попереднього кошторису.**

**Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.**

**Закрити вхідну зону рекламними банерами (надає Замовник) або непрозорою плівкою за погодженням з інженером ТН.**

**Список демонтованого обладнання для відправки на Склад:**

* лайт-бокс 630\*2400 – 5шт
* стілець високий без спинки – 1шт
* стелаж 1000\*800\*1500 – 3шт
* стіл-трапеція 800\*1300 – 2шт
* пуфіки – 4шт
* стелаж під габаритну техніку 1000\*1800\*400 – 5шт

Перераховане обладнання повинно бути надійно запаковано та відправлено на Склад Київська обл., с.Чубинське, вул. Залізнична, 31А (відправка за рахунок Виконавця).

**Меблі**

Виконати демонтаж, розбирання та пакування меблів згідно списка вище. Для завантаження меблів на Склад необхідно виконати демонтаж/монтаж склопакета 2,6\*2,7м. Виконати перенос терміналу I-BOX згідно ДП. Виконати монтаж полиць з кутниками (стелажів системи Kolchuga) у підсобному приміщенні згідно ДП.

**Стіни**

Виконати демонтаж фальш-стіни 2,38м2. Виконати монтаж фальш-стін згідно ДП із ГКЛ у ТЗ 3,5м2. Виконати часткове шпаклювання (нові стіни з ГКЛ, місця пошкоджень, отвори та т.п.) 4,5м2 та часткове фарбування ТоргЗалу 8,0м2 у колір RAL7024.

**Електрика**

Використовуємо кабель 3х2.5 ВВГнгП з протяжкою в гофрі. Встановити розетки згідно ДП – демонтувати 2шт, встановити 5шт одинарних. Подовження кабелю виконати через розподільчу коробку. Виконати маркування розеток. Демонтувати та закріпити спіральні кабелі 2шт у застельовому просторі. Перенести вивід кабелю зі стелі (3шт) до столів, згідно проекту та дотримуючись всіх вимог, переставити плити Армстронг (за потреби) **(робота виконується після монтажу меблів)**. Підключити лінію розеток під МПТ до лінії «Лайтбоксів». Розетки групи 4\* підключити новою лінією до «Розетки 1й зал».

**Електромонтажні роботи виконуються згідно ПУЕ та ДБН.**

**Безпека**

Закрити плівкою торгівельне обладнання, яке не демонтується.

**Різне**

Виконати перенос внутрішнього блоку кондиціонера із подовженням/заміною магістралей згідно ДП.