Технічне завдання

Водопостачання

1. Монтаж водопостачання 1 поверх: кухня – (мийка, посудомийна машинка), котельня – (система комплексного очищення водопідготовка, обв'язка газовий котел, бойлер непрямого нагріву Drazice OKC 200 NTR/BP0, санвузол - душова, унітаз, умивальник.
2. Монтаж водопостачання 2 - поверх: сан.вузол, ванна, душ, умивальник. 

Каналізація

1. Монтаж каналізації – 1 поверх: кухня – мийка, посудомийна машина, санвузол - душова, умивальник, унітаз, бойлерна.
2. Монтаж каналізації - 2 поверх: санвузол – унітаз, ванна, душова, умивальник.


Тепла підлога та опалення

1. Монтаж теплої підлоги - 1 поверх: по всьому поверху + підвести труби для опалення радіаторами та заглушити (4 радіатори). Утеплення чорнової стяжки стеродур – 100мм, монтаж труб теплої підлоги, зверху суха стяжка 70мм.
2. Монтаж теплої підлоги – 2 поверх: по всьому поверху + підвести труби для опалення радіаторами та заглушити (5 радіаторів). Монтаж розподільного колектору у вбиральні. Утеплення чорнової стяжки стеродур – 100мм, монтаж труб теплої підлоги, зверху суха стяжка 70мм.


Обв'язування газової котельні.

Монтаж системи водопідготовки
Монтаж газового котла Vaillant ecoTEC plus VU 30CS/1-5 (N-INT2)
Монтаж насосних груп
Монтаж бойлера непрямого нагріву.
Монтаж розподільного колектору.
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Прохання расписати :
· окремо матеріали 
· окремо роботи

