Попереднє технічне завдання по ремонту магазину «Vodafone» у м. Одеса ТЦ «СІМ’Я»
Прийняти приміщення для проведення будівельно монтажних робіт – підписати акт. 
Надати графік виконання робіт (в перший день) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. Якщо в перший день графік не буде наданий – виконання робіт зупиняється до моменту подання графіку.
На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення.

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками орендаря (адміністрація ТЦ «СІМ’Я») та суворо дотримується. 

Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою, якщо це не зроблено орендодавцем.
Час проведення робіт: 07.00 – 23.00

Демонтажні (не шумні) роботи: 07.00 – 23.00 

Роботи в середині приміщення без виходу/виносу у галерею ТЦ «Сім’я» – протягом дня.
Шумні та брудні роботи:  07.00-10.00 та 20.00-23.00

Розвантаження/навантаження меблів та ТМЦ: через центральний вхід – з 7.00 до 11.00 
Підлога — 

В торгівельному залі  існуючу плитку не демонтуємо.

Існуючи виводи кабелів (220В) з підлоги виводимо в проектне положення столів та стелажів в штробах,  які робимо  в швах плитки максимально вузькі (під розмір кабелю) та акуратно. Штробу заробляємо затиранням. Затирка максимально в тон існуючої плитки. 
Виводи кабелю 220 В біля вхідної групи демонтуємо (розетки) зі штроби та прокладаємо в кабель каналі на стійкі ролет. Штробу та отвори заробляємо затиранням. Затирка максимально в тон існуючої плитки. 

Демонтуємо плінтус по залу – 6 м.п зі збереженням (плінтус, заглушки, кути)
Місця де були старі перегородки та столи - провести очищення плитки від бруду, шпаклівки та цементу (механічне та хімічне чищення).  Ця робота входить в розцінку - прибирання приміщення.
У разі якщо існує необхідність замінити плитку (частково) на нову, погодити з інженером ТН.

Монтуємо старий плінтус  (цілі частини) – 5 м.п. Погодити з інженером ТН місця монтажу.
Стеля  
Існуюча стеля (каркас та карти «Грильято») – залишається. 

Після встановлення обладнання та освітлення проводимо загальне вирівнювання стелі в площині.

Залишаємо пожежні датчики та виводи від комунікацій ТЦ «СІМ’Я»

Демонтуємо існуючі кабелі, гофротрубу та інші предмети зі стелі. 
Монтуємо шинопровід для трекових світильників на підвісах – кількість та розташування згідно проекту. Кріплення підвісів до несучої частини стелі, або на профіль СД з опорою на карти «Грильятто» або каркасу стелі.
Встановлюємо трекові світильники  – 20 шт.  Розміщення згідно проекту.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників.
Монтуємо світлодіодні світильники на підвісах згідно проекту – 2 шт.
Модель: СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 80ВТ КВАДРАТ БІЛИЙ
Кріплення підвісів  до несучої частини стелі.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 

Для підвісів використовуємо тонкий трос – 2 мм.
Проводимо монтаж світлодіодних світильників LED 1200 – 16 шт. згідно проекту. Кріплення до карт «Грильятто».  
Виконати монтаж точки WiFi на стелі. Розміщення згідно проекту. Під’єднати кабель СКС та перевірити працездатність. 
Виконати монтаж звукових колонок. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. Як що потрібно додати необхідні з’єднувальні кабелі («тюльпан» та ін.)  
Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу чорного кольору.

Стіни  – 
Демонтуємо існуючу кімнату персоналу  (частину згідно проекту).

Демонтуємо кабель канал (зі збереженням) – 8 м.п.
Отвори (кріплення меблів та інш) по стінах в торговому залі вище 2200мм. грунтуємо та шпаклюємо.

Проводимо монтаж частини перегородки для кімнати персоналу із ГКЛ згідно проекту. Шпаклюємо та грунтуємо.
Кут примикання нової перегородки к існуючий посилюємо штукатурним кутником. 
Кімнату персоналу після монтажу ГКЛ шпаклюємо тільки стики листів в середині приміщення. Потім фарбуємо тільки змонтовані нові ГКЛ листи в білий колір.
В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення. Погодити з інженером ТН.
Встановлюємо мдф двері (двері використовуємо старі, проводимо ревізію за потребою проводимо ремонт) - відкривання згідно проекту. Лутка та лиштва – нові. 
Встановлюємо нову фурнітуру з запиранням на замок. Перевіряємо працездатність замку та фурнітури. Лиштву встановлюємо тільки зі сторони торгового залу. Кути отвору з ГКЛ (перегородки) під двері зі сторони підсобки посилюємо пластиковими кутами по периметру. Двері фарбуємо в колір (RAL 7024) з обох сторін.
Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.
Фарба-П2 (RAL 7024) – 58,0 м.кв
Фарбуємо короб (RAL 7024) над склом вхідної групи зі сторони торгового залу повністю – 10 м.п
Підлогу при проведення шпаклювання та фарбування захищаємо плівкою тільки по периметру стін. Відступ – 1.00 м.
Електрика – 
Провести діагностику груп (автоматі) в щиті, розподільчих коробках, розетках, вимикачі, виводів з підлоги та освітлення (кабель). Визначити та перевірити існуючи групи в розподільчих коробках, автоматах в щиті, вимикачах, виводів з підлоги.
Група 1.

Виконати монтаж розетки на висоті 2200 мм в районі панелі 5.2. Опуск кабелю 220В зробити прихованою прокладкою за ГКЛ або штробі від стелі «Грильятто» до міста установки. Використовуємо існуючу розетку.

Виконати монтаж розетки на висоті 2200 мм в районі панелі 5.1. Опуск кабелю 220В зробити прихованою прокладкою за ГКЛ або штробі від стелі «Грильятто» до міста установки. Використовуємо існуючу розетку.

Виконати монтаж розетки на висоті 2200 мм в районі модуля настінного 4.1. Опуск кабелю 220В зробити прихованою прокладкою за ГКЛ або штробі від стелі «Грильятто» до міста установки. Використовуємо існуючу розетку.

Виконати монтаж розетки на лайтбоксі 14. Лайтбокс монтується на підвісах з тросу згідно проекту. Опуск кабелю 220В зробити по тросу на якому висить лайтбокс. Зробити монтаж накладної розетки та підключити до 220В. 

Виконати монтаж розетки на висоті 1500 мм в районі лайтбоксів (2 шт)  14.б. Опуск кабелю 220В зробити прихованою прокладкою за ГКЛ або штробі від стелі «Грильятто» до міста установки. Використовуємо існуючу розетку. 
Усі виводи групи 1 з’єднати в розподільчу коробку.

Підключити на автомат в щиті.

Група 2.

Виконати монтаж розетки на висоті 300 мм в районі панелі 4.1. Опуск зробити в підсобці прокладкою кабелю в кабель каналі вертикально до міста монтажу розетки від стелі «Грильятто». Вивести до розподільчої коробки до міста установки. Використовуємо нову розетку.
Усі виводи групи 2 з’єднати в розподільчу коробку.

Підключити на диф. автомат в щиті.

Група 3.

Виконати монтаж виводу кабелю 220 В та під’єднати до розетки столу технічної зони.
Опуск кабелю 220В зробити прихованою прокладкою за ГКЛ в штробі. У разі якщо штробу зробити не можливо використати кабель канал для прокладання кабелю від стелі «Грильятто» до міста установки.

Вивід підключити на диф. автомат в щиті.

Якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку 6 гнізд та зафіксувати в столі.

- кабель 220 В.

- СКС кабелю та звукового кабелю.

- СБ кабелю. 

Група 4.

Виконати монтаж кабелю 220 В та під’єднати до розетки накладного монтажу. Встановити згідно проекту.
Кабель 220В прокласти від розетки до щита у кабель каналі та підключити на диф. Автомат.
Група 5. Виводи з підлоги.

Виконати монтаж кабелю 220 В та столів «2» шляхом перенесення виводу кабелю до найближчого столу у штробі в шві та під’єднати до розетки столу Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75. Інший стіл підключити паралельно до підключеної колодки попереднього через подовжувач.
Виконати монтаж кабелю 220 В та столів «7хх» шляхом перенесення виводу кабелю до найближчого столу у штробі в шві та під’єднати до розетки столу. Інший стіл підключити паралельно до підключеної колодки попереднього через прокладання кабель каналу вздовж фасаду. Кабель канал зафіксували на двосторонній скотч та пофарбувати в колір стін.

Від столу «7хх» провести кабель у кабель каналу до міста установки терміналу «11». Встановити накладну розетку 220 В. чорного кольору.

Вивід цієї групи в щиті та підключити на диф. Автомат.

Існуючу розетку в підсобному приміщенні на висоті 300 мм підключити на диф. Автомат в щиті.

Якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.
- кабель 220 В. 

- СКС кабелю та звукового кабелю.

Всі виводи згідно проекту.

Після закінчення БМР та монтажу меблів (стіл обслуговування) підключити розетки в столі к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж (фіксацію) СКС розеток в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. 

Виводи розеток промарковані та співпадають з виводами та маркуванням в патч панелі!!!

Перевірити вивід кабелю 220В ззовні приміщення на фасаді для підключення вивіски. 
Змонтувати вивіску «ВОДАФОН» та перевірити працездатність.

Виконати монтаж розеток (накладні, існуючи) на стійці ролети вхідної групи для датчиків відвідувачів згідно проекту та вивести в ЩН на окремий автомат.

та в загальний ланцюг безперебійного живлення магазину. Виводи зробити згідно проекту.
Зробити монтаж вимикачів в підсобних приміщеннях по групах  – згідно проекту.
Виконати збірку існуючого електричного щитка та нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф. автоматах 10 -16А
· Окремий диф. автомат на серверну шафу.
· Окремий автомат та датчики відвідувачів.
· Окремий диф. автомат на касовий стіл
· Окремий автомат на вивіску.
· Усі автомати пронумеровані і підписані
· Усі розетки підписані.
Виводи спирального кабелю для підключення столів «ТРАПЕЦІЯ» виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. 
Прокладка по стінам – прихована
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит. та виконати маркування усіх розеток 220 В. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат. 

Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 7 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

Виконати підключення та монтаж  СКС розеток на касовому столі після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Виконати підключення цих 7 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі. 

Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.

Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд. 

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В.
Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку працездатності системи в цілому)

Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфів в підсобному приміщенні до підлоги на анкери. 

Перевірити працездатність  механізмів вхідної групи. При необхідності виконати регулювання. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Мебель.

Провести монтаж настінних панелей, столів, та інш. меблів згідно планограми розміщення. 

Меблі знаходяться в сусідньому приміщенні ТЦ «Сім’я», треба їх перенести в нове приміщення після закінчення БМР та змонтувати.

Монтаж включає:

Установка стелажів (7.хх в ДП) та їх повна збірка з монтажем рекламних носіїв, підключенням до 220В та перевірка працездатності. Монтаж усіх полок, тримачів, гачків, ящиків та іншого обладнання що йдуть до стелажів.

Монтаж панелей 1200 та 1800 мм. з усіма полками тримачами та підключенням до мережі 220В. Перевірка працездатності підсвітки самої панелі. У разі поломки відновити роботу.

Монтаж панелей 2400 - повна збірка розібраних панелей з усім обладнанням. Перевірка працездатності підсвітки самої панелі. У разі необхідності відновити роботу.

Монтаж столів обслуговування та технічної зони  з усіма полками тримачами та підключенням до мережі 220В. Перевірка працездатності підсвітки. У разі поломки відновити роботу.

Монтаж лайт боксу – 14 та 14.б в дизайн проекті. Перевірка працездатності підсвітки. У разі поломки відновити роботу.

Монтаж вивіски «Водафон». Перевірити працездатність. 
Монтаж шафи для одягу та кухонного столу та вішалки.

Монтаж сейфів з кріпленням.

Монтаж куточка споживача.

Частина меблів будуть доставлені іншим перевізником треба їх буде вивантажити з авто да занести в приміщення для монтажу. А зайві меблі винести з магазину та погрузити в авто.
Час завантаження/розвантаження рахується фактичний та розраховується в людино/годинах.
Пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення та меблів – обов’язково! 
Виконати миття вітрини (з обох боків)

Додаткові вимоги:
Вивіз меблів та обладнання зі складу та на склад зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.

Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого мусора та зайвих предметів. Територія навколо без бруду. 

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.
Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.
Усі роботи, які потребують використання драбин, риштувань, лісів та інш. – вартість їх використання врахована в розцінку проведення цих робіт.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. 
Провести очищення підлоги в місцях забруднення механічним способом при потребі використати спеціальну хімію для очищення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі 
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім додати в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спірального кабелю. 

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Усі кабелі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.

