Попереднє технічне завдання по перенесенню частини меблів в магазині «Vodafone» в м. Харків просп. Героїв Харкова 274

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.
Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.
Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей, тощо) ОБОВ’ЯЗКОВО погоджується з Адміністрацією Ринку та суворо дотримується. 
Початок проведення робіт – 08.00
Закінчення проведення робіт – 19.00

Висота підвісної стелі типу «Армстронг» – 3,35м
Розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. 

Обладнання та меблі
Демонтажні роботи:
1) Дворівневий стіл – 4 шт.
2) Подіум (1 частина дворівневого столу) – 1 шт.
3) Панель 600х2200мм – 2 шт.
4) Панель 1200х2200мм – 3 шт.
 Склад робіт:
· від’єднати столи від мережі 220 В – існуючі розетки та один вивід з підлоги;
· виконати пакування столів  та панелей в гофрокартон та стрейч плівку, з подальшим пакуванням стрейчем;
· виконати винесення столів та панелей з магазину з подальшим навантаженням у машину;
· обов’язкове маркування всього обладнання, меблів.                      Приклад:
«V161. Код НАВ(надається замовником) – 121212, вказати кількість_1__шт. 
· машина для вивезення меблів надається та сплачується  Замовником.  

Демонтаж/монтаж для фарбування стіни:
1) Панель 600*2200 мм  – 1шт
2) ТВ 55  – 1шт

Демонтаж - переміщення по магазину - з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:
1) Панель 1200х2200мм – 3 шт.
2) Дворівневий стіл – 2шт.
Столи підключити в існуючі розетки 220В. Та перевірити працездатність освітлення після монтажу.
Роботи по підключенню виконати згідно ПУЕ, ДБН та норм монтажу. 

Стіни та перегородки:
1) Виконати зароблення отворів в ГКЛ від кріплення панелей (тільки «видимі» які не будуть закриті меблями (орієнтовно до 2м2)
2) Виконати фарбування стіни (від кута до кута) за касою RAL 3020 (червоний). S=18,8м2
3) Виконати фарбування стіни в місцях демонтажу панелей 600мм.              RAL 9010. S=6,7м2


У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину. 
На цей час повинні бути виконані наступні роботи:
· Панелі та столи повністю змонтовані на проектні місця та підключені до мережі 220В.
· Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт. 
· Виконати прибирання місця проведення робіт (прибирається будівельне сміття, яке утворилося під час проведення робіт). 






План-схема перестановки меблів
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