Місце проведення робіт.
Адреса: м. Київ, вул. Шулявська,  10/12В.

Технічне завдання на проведення робіт по відновленню зовнішніх сходів.

1. Деякі параметри сходів:
1.1.  Кількість сходів – 5 шт.
1.2.  Ширина сходів – 2320 мм.
1.3.  Верхній майданчик сходів перед входом – 2320х1220 мм.
1.4.  Нижній майданчик  сходів – 2650х1620 мм.
1.5.  Розмір проступку сходів – 350 мм.
1.6.  Розмір підступку сходів -180 мм.  
1.7.  Висота внутрішньої поверхні 1-го парапету сходів – 900мм, той що до низу – 400  мм.
1.8.  Довжина внутрішньої поверхні парапету сходів – 5100 мм, друга сторона це стіна будівлі і парапет, треба дивитись на місті.
1.9.  Ліва торцьова частина парапету має розмір – h=400 мм, b=370 мм 
1.10. [bookmark: _GoBack]Права торцьова частина має розмір – h=950 мм, b=410 мм
2. Роботи:
2.1.  Провести демонтаж старої плитки сходів та майданчиків;
2.2.  Демонтувати старе облицювання на сходах торцях та внутрішніх поверхнях парапету;
2.3.  Підготувати поверхні під покриття плиткою для сходів, верхнього та нижнього майданчиків та облицювання на поверхнях парапету.
2.4.  При облицюванні майданчиків і сходів зробити уклін для організованого стікання дощової та талої води в бік клумби;
2.5.  Затерти шви плитки суміш’ю для зовнішніх робіт.
3. Особливі умови виконання робіт:
3.1.  Роботи проводити без перекриття доступу до дверей.
4. Термін виконання робіт – 12÷ 20 робочих діб.


Контактна інформація:
Гол. Інженер Кузьмін Віталій Вікторович, моб. тел. 050-212-58-22

