Технічне завдання на будівництво приміщення №1. 
Тепловий шлюз
1. Загальні параметри
· Розміри приміщення: 4700х4450 мм,
· Тип покрівлі: односкатна,
· Висота (вища сторона): 4000 мм (під існуючою стіною),
· Висота (нижча сторона): 3250 мм,
· Основа: існуюча бетонна стяжка (роботи з улаштування фундаменту не потрібні).

2. Конструктивні рішення та каркас
· Тип каркаса: металоконструкція з профільної металевої труби.
· Антикорозійний захист: грунтування та фінішне фарбування всіх металевих елементів.
· Кріплення до основи: анкерне з'єднання каркасу з існуючою бетонною підлогою та стіною.
· Примикання: Герметична стиковка покрівлі та стін каркаса з існуючою стіною будівлі.

3. Огороджувальні конструкції (стіни та покрівля)
· Зовнішнє облицювання: профнастил (стіновий — на стіни, покрівельний — на дах).
· Внутрішнє облицювання: профнастил стіновий.
· Утеплення: Мінеральна вата завтовшки 100 мм.
· Технологічний пиріг (зсередини-назовні): внутрішній профнастил - пароізоляція - утеплювач - гідро-вітрозахист - вентиляційний зазор - зовнішній профнастил.
· Оздоблення: Монтаж фасонних елементів (кути, нащільники, відкоси воріт, карнизи) та системи водовідведення.

4. Двері
· Зовнішні двері: 2000х 900, двері для виходу з приміщення на вулицю.
· Внутрішні двері: 2000х 900, двері для переходу з приміщення теплового шлюзу в приміщення котельні.
5. Ворота
· Зовнішні ворота: 3250х 3600, підйомні, секційні, утеплені.
· Внутрішні ворота: 3250х 3600, швидкісні ПВХ-ворота для зонування приміщення.
Технічне завдання на будівництво приміщення №2. 
Котельня
1. Загальні параметри
· Розміри приміщення: 4700х2800 мм,
· Тип покрівлі: односкатна,
· Висота (вища сторона): 4000 мм (під існуючою стіною),
· Висота (нижча сторона): 3250 мм.

2. Основа
· Влаштування армованої бетонної стяжки по асфальтованій основі.

3. Конструктивні рішення та каркас
· Тип каркаса: металоконструкція з профільної металевої труби.
· Антикорозійний захист: грунтування та фінішне фарбування всіх металевих елементів.
· Кріплення до основи: анкерне з'єднання каркасу з бетонною підлогою та стіною.
· Примикання: Герметична стиковка покрівлі та стін каркаса з існуючою стіною будівлі.

4. Огороджувальні конструкції (стіни та покрівля)
· Зовнішнє облицювання: профнастил (стіновий — на стіни, покрівельний — на дах).
· Внутрішнє облицювання: профнастил стіновий.
· Утеплення: Мінеральна вата завтовшки 100 мм.
· Технологічний пиріг (зсередини-назовні): внутрішній профнастил - пароізоляція - утеплювач - гідро-вітрозахист - вентиляційний зазор - зовнішній профнастил.
· Оздоблення: Монтаж фасонних елементів (кути, нащільники, відкоси воріт, карнизи) та системи водовідведення.

5. Двері
· Зовнішні двері: 2000х 900, двері для виходу з приміщення на вулицю.
· Внутрішні двері: 2000х 900, двері для переходу з приміщення котельні до приміщення теплового шлюзу.


Технічне завдання на будівництво приміщення №3. 
Навіс
1. Загальні параметри
· Розміри приміщення: 7800х6800 мм,
· Тип покрівлі: односкатна,
· Висота (вища сторона): 4000 мм (під існуючою стіною),
· Висота (нижча сторона): 2750 мм.
· Основа: асфальтоване покриття.

2. Конструктивні рішення та каркас
· Тип каркаса: металоконструкція з профільної металевої труби.
· Антикорозійний захист: грунтування та фінішне фарбування всіх металевих елементів.
· Кріплення до основи: бетонування закладних або бетонування стовпів каркасу.
· Примикання: Герметична стиковка покрівлі та стін каркаса з існуючою стіною будівлі.

3. Огороджувальні конструкції (стіни та покрівля)
· Зовнішнє облицювання: профнастил (стіновий — на стіни, покрівельний — на дах). Виконати облицювання зовнішніх стін у вигляді окремих секцій, з можливістю їхнього демонтажу на теплий період року.
· Утеплення: без утеплення.

4. Двері
· 2000х 900, двері для виходу з приміщення на вулицю.

