Технічне завдання по ремонту приміщення під магазин «Vodafone»
м. Київ вул. Хрещатик 15/4

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.

1) Демонтажні роботи:

· Виконати демонтаж меблів, обладнання згідно дефектного акту та Дизайн-проекту (надалі -ДП)
· Виконати демонтаж плінтусу в підсобному приміщені  де планується встановлення стелажів
· Виконати демонтаж системи кріплення панелей (з підсвіткою) Wall rail 

Виконати доставку демонтованих меблів, обладнання з магазину на  склад (м. Київ вул. Зрошувальна 5 або )
Рішення про витрати на відправку даного обладнання - Замовник  чи Підрядник буде вирішено за 3-ри дні до початку робіт

ОБОЯЗКОВО: Виконати закриття плівкою скляної вхідної групи та вікон, а також на час проведення брудних робіт закрити існуюче покриття підлоги з керамічної плитки
ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком після закінчення робіт

2) Підлога 
· Залишається існуюча плитка
· Виконати ремонт плитки у місцях демонтажу ГКЛ перегородки, заробити отвори в колір плитки
· Провести монтаж пластикового плінтусу в торгівельному залі тільки в зонах не закритих меблями. Колір плінтусу погодити з замовником.
· Провести монтаж раніше демонтованого плінтусу (МДФ)  на нову ГКЛ перегородку в приміщеннях торгового залу

3) Стеля
· Існуюча стеля рейкового  типу– залишається без змін

4) Стіни 
· Виконати монтаж ГКЛ перегородок на перщому поверсі згідно ДП. 
· Виконати шпаклювання стін та колон під фарбування у торгівельному залі. Обсяг виконання даних робіт буде уточнено після проведення демонтажу.
·  Стіни у підсобному приміщенні 1-го поверху - не шпаклюють, тільки зашиваються шви на нових перегородках з ГКЛ.
· Виконати фарбування нових стін та колон водоемульсійною фарбою у колір RAL 9010 у торгівельному залі. За касовим вузлом виконати пофарбування стіни в RAL 3020
· Виконати монтаж 2-х  нових дверних блоків. 
· Виконати фарбування нових дверей з  торгової зали , лиштви та коробки у колір стіни зі сторони торгової зали.
· Дверний пройом виконується з профілю СW 75 з посиленням брусом 50*40. 
· На новій ГКЛ перегородці зі сторони торгової зали виконати монтаж системи кріплення панелей Wall rail.

5) Електрика 
· Передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах чорного кольору. 
· Виводи електрокабелів для підключення стелажів та столів для телефонів виконуються з використанням спірального кабелю з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд, змонтованих на столах та до розеток змонтованих на стелажах.
· Розташування розеток, вимикачів та виводів зі стелі виконати згідно Дизайн-проекту з максимальним використанням існуючих розеток на стінах .
· При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.
· Подовжити існуючий кабель гарантованого живлення до касового  столу.
· Виконати монтаж 12 лінійних світильників з підключенням до існуючих ліній аварійного освітлення – 4 перший поверх + 8 підвальне приміщення

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ. Можливий процент відходів кабелю до 5%. Матеріали (монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору на 1-му поверсі. 

6) Пож. безпека:
· Без змін

7) Безпека: 
· Замінити серцевину на вхідних дверях після закінчення ремонтних робіт

8) ОВ та ВК
· Без змін

9) Меблі :
· Виконати встановлення та підключення меблів згідно Дизайн-проект.. 
· За необхідністю, виконати ремонт меблів та замінити меблеві замки.
· Виконати збірку та встановлення 47-ми стелажів у підсобці згідно ДП.

10) СКС
· Виконати обжим кабелю UTP/FTP в СКС розетці8патч панелі за необхідністю

11) Інші роботи:
· Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів.


Додаткові вимоги:
1) Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт – згідно законодавства 
2) Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи
3) Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.
4)  Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт
