Технічне завдання по ремонту приміщення під магазин «Vodafone»
м. Київ вул. Хрещатик 15/4 (ПАСАЖ) - ПІДВАЛ

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.

Приміщення з окремим виходом площею 193м2, розташовано в підвалі багатоповерхової житлової будівлі 

1) Демонтажні роботи:

· Не виконуютьсяl 

ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком після закінчення робіт

2) Підлога 
· Залишається існуюча плитка

3) Стеля
· Існуюча стеля з ГКЛ– залишається без змін

4) Стіни 
· Залишаються без змін
5) Електрика 
· Передбачити прокладання кабелів в гофрованих чорного кольору або кабельканалах 
· Передбачити встановлення подвійних накладних розеток поруч з робочими місцями та підключити їх до лінії гарантованого живлення.
· Передбачити монтаж накладної розетки для живлення шафи СКС з підключенням до щита гарантованого живлення.
· Розташування розеток, вимикачів та виводів зі стелі виконати згідно Дизайн-проекту з максимальним використанням існуючих розеток на стінах .
· Існуюче освітлення без змін.
· Виконати монтаж 22 лінійного світильника та підключити їх до лінії гарантованого живлення
· При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.
· Виконати монтаж та налаштування інвертора 2Е 6кВт 1ф на стійці з підключенням 2-х АКБ 48В.
· Виконати монтаж РЩ гарантованого живлення з підключенням: нових робочих місць, аваріного освітлення та живлення шафи СКС
· Передбачити встановлення перемикача I-0-II Hager SFT240 (40А / 230В, 2 полюси) для підключення гібридного інвертора.

При проведенні електромонтажних робіт максимально використати існуючі лінії живлення розеток, освітлення, реклами та іншого обладнання 

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ. Можливий процент відходів кабелю до 5%. Матеріали (монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору. 

6) Пож. безпека:
· Без змін

7) Безпека: 
· Замінити серцевину на вхідних дверях після закінчення ремонтних робіт

8) ОВ та ВК
· Без змін

9) Меблі :
· Виконати збірку та встановлення 71 стелажа у  згідно ДП
· Врахувати необхідність перенесення 22 оцинкованих розбірних стелажів з магазину до складу (орієнтовно 100м)

10) СКС
· Виконати збірку та монтаж шафи СКС 19” 6U
· Виконати підключення WIFI
· Виконати обжим кабелю UTP/FTP  на патч панелі 
· Виконати прокладку ліній мережі СКС з встановленням подвійних розеток на робочих місцях згідно ДП
· 

11) Інші роботи:
· Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів.


Додаткові вимоги:
1) Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт – згідно законодавства 
2) Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи
3) Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.
4)  Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт
