|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   | Комунальне підприємство капітальногобудівництва, реконструкції та інвестицій "Голосіїво-будінвест" |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Антоновича, 12 в Голосіївському районі м. Києва |
|   |   |
| Умови виконання робіт к=1,2 |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ. Очищення горища від існуючого сміття |   |   |   |
| 1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,07 |   |
| 2 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 7 |   |
|   | Розділ. Загальнобудівельні роботи |   |   |   |
| 3 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi | 100м2 | 3,91 |   |
| 4 | Розбирання слухових вiкон прямокутних на односхилихпокрiвлях | 100шт | 0,03 |   |
| 5 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiвтощо з листової сталi | 100м | 1,36 |   |
| 6 | Розбирання водостiчних труб з листової сталi наканатних системах | 100м | 0,9 |   |
| 7 | Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками з двохбокiв | 100м | 3 |   |
| 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 3,91 |   |
| 9 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок iбрускiв пiд покрiвлю з листової сталi (нижній шар передгідроізоляцією) | 100м2 | 3,91 |   |
| 10 | Улаштування гідробар'єру в один шар | 100м2 | 3,91 |   |
| 11 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок iбрускiв пiд покрiвлю з листової сталi (верхній шар) | 100м2 | 3,91 |   |
| 12 | Біозахист лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв пофермах | 1000м2 | 0,1365 |   |
| 13 | Біозахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок,крокв, мауерлатiв | 10м3 | 0,275 |   |
| 14 | Нанесення механiзованим способом в один шарпокриття з вогнезахисного матерiалу Екосепт-350 нагоризонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'янихконструкцiй | 100м2 | 3,91 |   |
| 15 | На кожний наступний шар нанесення механiзованимспособом покриття з вогнезахисного матерiалу Екосепт-350 додавати до норми 13-74-1 | 100м2 | 3,91 |   |
| 16 | Виправлення кладки димаря над дахом | 100цегл. | 3 |   |
| 17 | Замiна ковпакiв на димових i вентиляцiйних трубах водин канал (0,4х2.1 м) | 10шт | 0,2 |   |
| 18 | Додавати на кожний наступний канал | 10шт | 0,2 |   |
| 19 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листапри висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 3,91 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних стiн | 100м | 1,36 |   |
| 21 | Улаштування з листової сталi примикань до димових iвентиляцiйних труб | 100м | 0,33 |   |
| 22 | Ремонт металевих парапетних грат | 10м | 2,1 |   |
| 23 | Очищення поверхонь щiтками | м2 | 11 |   |
| 24 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 0,11 |   |
| 25 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т(снігозатримувачі) | 1т | 0,05 |   |
| 26 | Улаштування слухових вікон (0,8х1.1м) | шт | 3 |   |
| 27 | Улаштування з листової сталi фартухiв до слухових вiкон | 10шт | 0,3 |   |
| 28 | Улаштування жолобiв настiнних зi звисами з листовоїсталі | 100м | 0,46 |   |
| 29 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів на канатних системах (верхолаз) | м | 90 |   |
| 30 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок зготових елементiв (до існуючого будинку, що примикаєдо даху) | 100м | 0,06 |   |
| 31 | Виготовлення та улаштування драбин для доступу дослухових вікон | м2 | 10 |   |
| 32 | Улаштування накриття на тумбах з оцинкованної сталі(0,5х0,5 м) | 100м | 0,1 |   |
| 33 | Ремонт мiсць перетину покрiвлi радiо- i телеантенами | шт | 6 |   |
| 34 | Ремонт поштукатурених карнизiв | 100 м2 | 0,24 |   |
| 35 | Забивання трiщин у цегляних стiнах цементнимрозчином | 10 м | 4,8 |   |
| 36 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,07756 |   |
| 37 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 7,756 |   |
| 38 | Перевезення сміття до 30 км | т | 14,756 |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інженер-кошторисник, Воєвідко В. В. |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор ТОВ «Вірідіс буд», Шевчук В. П. |
|   |