|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | Комунальне підприємство капітального  будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосіїво-  будінвест" | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Антоновича, 12 в Голосіївському районі м. Києва | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ. Очищення горища від існуючого сміття | |  |  |  | |
| 1 | Очищення примiщень вiд смiття | | 100т | 0,07 |  | |
| 2 | Навантаження смiття вручну | | 1 т | 7 |  | |
|  | Розділ. Загальнобудівельні роботи | |  |  |  | |
| 3 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi | | 100м2 | 3,91 |  | |
| 4 | Розбирання слухових вiкон прямокутних на односхилих  покрiвлях | | 100шт | 0,03 |  | |
| 5 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв  тощо з листової сталi | | 100м | 1,36 |  | |
| 6 | Розбирання водостiчних труб з листової сталi на  канатних системах | | 100м | 0,9 |  | |
| 7 | Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками з двох  бокiв | | 100м | 3 |  | |
| 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | | 100м2 | 3,91 |  | |
| 9 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i  брускiв пiд покрiвлю з листової сталi (нижній шар перед  гідроізоляцією) | | 100м2 | 3,91 |  | |
| 10 | Улаштування гідробар'єру в один шар | | 100м2 | 3,91 |  | |
| 11 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i  брускiв пiд покрiвлю з листової сталi (верхній шар) | | 100м2 | 3,91 |  | |
| 12 | Біозахист лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв по  фермах | | 1000м2 | 0,1365 |  | |
| 13 | Біозахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок,  крокв, мауерлатiв | | 10м3 | 0,275 |  | |
| 14 | Нанесення механiзованим способом в один шар  покриття з вогнезахисного матерiалу Екосепт-350 на  горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних  конструкцiй | | 100м2 | 3,91 |  | |
| 15 | На кожний наступний шар нанесення механiзованим  способом покриття з вогнезахисного матерiалу Екосепт-  350 додавати до норми 13-74-1 | | 100м2 | 3,91 |  | |
| 16 | Виправлення кладки димаря над дахом | | 100цегл. | 3 |  | |
| 17 | Замiна ковпакiв на димових i вентиляцiйних трубах в  один канал (0,4х2.1 м) | | 10шт | 0,2 |  | |
| 18 | Додавати на кожний наступний канал | | 10шт | 0,2 |  | |
| 19 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа  при висотi будiвлi до 25 м | | 100м2 | 3,91 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 20 | Улаштування з листової сталi примикань до кам'яних стiн | 100м | 1,36 |  | |
| 21 | Улаштування з листової сталi примикань до димових i  вентиляцiйних труб | 100м | 0,33 |  | |
| 22 | Ремонт металевих парапетних грат | 10м | 2,1 |  | |
| 23 | Очищення поверхонь щiтками | м2 | 11 |  | |
| 24 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 0,11 |  | |
| 25 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т  (снігозатримувачі) | 1т | 0,05 |  | |
| 26 | Улаштування слухових вікон (0,8х1.1м) | шт | 3 |  | |
| 27 | Улаштування з листової сталi фартухiв до слухових вiкон | 10шт | 0,3 |  | |
| 28 | Улаштування жолобiв настiнних зi звисами з листової  сталі | 100м | 0,46 |  | |
| 29 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів на канатних системах (верхолаз) | м | 90 |  | |
| 30 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з  готових елементiв (до існуючого будинку, що примикає  до даху) | 100м | 0,06 |  | |
| 31 | Виготовлення та улаштування драбин для доступу до  слухових вікон | м2 | 10 |  | |
| 32 | Улаштування накриття на тумбах з оцинкованної сталі  (0,5х0,5 м) | 100м | 0,1 |  | |
| 33 | Ремонт мiсць перетину покрiвлi радiо- i телеантенами | шт | 6 |  | |
| 34 | Ремонт поштукатурених карнизiв | 100 м2 | 0,24 |  | |
| 35 | Забивання трiщин у цегляних стiнах цементним  розчином | 10 м | 4,8 |  | |
| 36 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,07756 |  | |
| 37 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 7,756 |  | |
| 38 | Перевезення сміття до 30 км | т | 14,756 |  | |
|  | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Інженер-кошторисник, Воєвідко В. В. | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор ТОВ «Вірідіс буд», Шевчук В. П. | | | | | |
|  | | | | | |