**Склад видів і обсягів робіт**

**Ремонт ГОТЕЛЯ «ЛІСОВИЙ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Ремонт ГОТЕЛЯ «ЛІСОВИЙ»** |  |  |  |
|  | Кімната, хол |  |  |  |
| 1 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 179,5 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 92,5 |  |
| 3 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 272,0 |  |
| 4 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 272,0 |  |
| 5 | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | м2 | 179,5 |  |
| 6 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 92,5 |  |
| 7 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 84,0 |  |
| 8 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 84,0 |  |
| 9 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 84,0 |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 84,0 |  |
| 11 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | м2 | 84,0 |  |
| 12 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 84,0 |  |
| 13 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 113,0 |  |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь откосів від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 10,1 |  |
| 15 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 10,1 |  |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 10,1 |  |
| 17 | Поліпшене фарбування колером олійним откосів | м2 | 10,1 |  |
| 18 | Знімання дверних полотен | м2 | 10,2 |  |
| 19 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5,0 |  |
| 20 | Демонтаж дверних блоків балконних  (Демонтаж) | м2 | 25,4 |  |
| 21 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | 25,4 |  |
| 22 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (нар+внутр) | м2 | 25,9 |  |
| 23 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 25,9 |  |
| 24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 25,9 |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (внутр) | м2 | 15,55 |  |
| 26 | Фарбування перхлорвініловими фарбами укосів (наруж) | м2 | 10,35 |  |
| 27 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 8,0 |  |
| 28 | Установлення віконних зливів | м | 8,0 |  |
| 29 | Заповнення дверних прорізів 2000х900 | блок | 5,0 |  |
| 30 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією (зашивка пройома) | м2 | 1,35 |  |
| 31 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 1,35 |  |
| 32 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 1,35 |  |
| 33 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,35 |  |
| 34 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 10,0 |  |
| 35 | Заміна 1-клавішних вимикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 15,0 |  |
| 36 | Коробки устан | шт | 15,0 |  |
| 37 | Заміна 2-клавішних вимикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 10,0 |  |
| 38 | Коробки устан | шт | 10,0 |  |
| 39 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 30,0 |  |
| 40 | Коробки устан | шт | 30,0 |  |
| 41 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 575,0 |  |
| 42 | Прокладка гофротрубки д20мм | м труб | 575,0 |  |
| 43 | Затягивание первого провода сечением более 2,5 до 6 мм2 в трубы | м провода | 225,0 |  |
| 44 | ВВГнг 3х1,5 | м | 231,75 |  |
| 45 | Коробки разпод | шт | 4,0 |  |
| 46 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби | м проводу | 350,0 |  |
| 47 | ВВГнг 3х2,5 | м | 360,5 |  |
| 48 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм  ( 115,0 \* 5,0 ) / 100,0 | м | 575,0 |  |
| 49 | Монтаж світильників кількість ламп 1 шт | шт | 5,0 |  |
| 50 | Монтаж 1-лампового бра | шт | 10,0 |  |
| 51 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5 | шт | 5,0 |  |
|  | Санвузел |  |  |  |
| 52 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 102,0 |  |
| 53 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 102,0 |  |
| 54 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 17,0 |  |
| 55 | Демонтаж ванн чавунних | комплектів | 5,0 |  |
| 56 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | комплектів | 5,0 |  |
| 57 | Демонтаж раковин [умивальників] | комплектів | 5,0 |  |
| 58 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 61,0 |  |
| 59 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 61,0 |  |
| 60 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 163,0 |  |
| 61 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 17,0 |  |
| 62 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 35мм) | м2 | 17,0 |  |
| 63 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної CR-65 в один шар товщиною 2 мм | м2 | 24,8 |  |
| 64 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм | м2 | 24,8 |  |
| 65 | Гидроизоляциiйная сумiш Ceresit СR 65 | кг | 149,0 |  |
| 66 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 17,0 |  |
| 67 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 17,0 |  |
| 68 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 17,0 |  |
| 69 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 17,0 |  |
| 70 | Силікатне фарбування поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці | м2 | 17,0 |  |
| 71 | Знімання дверних полотен | м2 | 12,0 |  |
| 72 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 10,0 |  |
| 73 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-6 (петля, ручка, замок-щеколда) | блок | 10,0 |  |
| 74 | Установлення душевих кабiн | комплектів | 5,0 |  |
| 75 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | комплектів | 5,0 |  |
| 76 | Установлення раковин | комплектів | 5,0 |  |
| 77 | Установлення змішувачів | шт | 5,0 |  |
| 78 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм  (Демонтаж) | м трубопроводу | 70,0 |  |
| 79 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м трубопроводу | 70,0 |  |
| 80 | Угол 90 д20 | шт | 40,0 |  |
| 81 | Тройн рiвнопрох д20 | шт | 15,0 |  |
| 82 | Муфта д20 | шт | 20,0 |  |
| 83 | Муфта с НР д20х1/2" | шт | 25,0 |  |
| 84 | Кран шаров 1/2" гайка-штуц | шт | 25,0 |  |
| 85 | Клипса д20 | шт | 70,0 |  |
| 86 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм  (Демонтаж) | м трубопроводу | 20,0 |  |
| 87 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм  (Демонтаж) | м трубопроводу | 10,0 |  |
| 88 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м трубопроводу | 20,0 |  |
| 89 | Тройн равнопр д50мм | шт | 5,0 |  |
| 90 | Угол 90 д50мм | шт | 20,0 |  |
| 91 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | м трубопроводу | 10,0 |  |
| 92 | Угол 90 д100 | шт | 10,0 |  |
| 93 | Провід гнучкий для підключення унітазу | шт | 5,0 |  |
| 94 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 50,0 |  |
| 95 | Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях із підвищеною вологістю та пильністю | шт | 10,0 |  |
| 96 | Світильник вологозащ | шт | 10,0 |  |
| 97 | Лампи економ | шт | 10,0 |  |
|  | Коридор |  |  |  |
| 98 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4,0 |  |
| 99 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 12,24 |  |
| 100 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 1,44 |  |
| 101 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 12,24 |  |
| 102 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 7,2 |  |
| 103 | Установлення віконних зливів | м | 7,2 |  |
| 104 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (нар+внутр) | м2 | 10,6 |  |
| 105 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 7,42 |  |
| 106 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 7,42 |  |
| 107 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (внутр) | м2 | 7,42 |  |
| 108 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 43,5 |  |
| 109 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 43,5 |  |
| 110 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 43,5 |  |
| 111 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 43,5 |  |
| 112 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 12,6 |  |
| 113 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 12,6 |  |
| 114 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 12,6 |  |
| 115 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,6 |  |
| 116 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 12,6 |  |
| 117 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12,6 |  |
| 118 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60мм) | м2 | 12,6 |  |
| 119 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 12,6 |  |
| 120 | Замена 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2,0 |  |
| 121 | Выключатель 2-х клавишный | шт | 2,0 |  |
| 122 | Коробки установочные | шт | 2,0 |  |
| 123 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 2,0 |  |
| 124 | Коробки устан | шт | 2,0 |  |
| 125 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 4,0 |  |
| 126 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | шт | 4,0 |  |
| 127 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 88,5 |  |
| 128 | Прокладка гофротрубки д20мм | м труб | 88,5 |  |
| 129 | Затягивание первого провода сечением более 2,5 до 6 мм2 в трубы | м провода | 24,0 |  |
| 130 | ВВГнг 3х1,5 | м | 24,72 |  |
| 131 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби | м проводу | 64,5 |  |
| 132 | ВВГнг 3х4 | м | 65,28 |  |
| 133 | Коробки разпод | шт | 3,0 |  |
| 134 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 88,5 |  |
|  | Опалення |  |  |  |
| 135 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм  (Демонтаж) | м трубопроводу | 59,0 |  |
| 136 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм | м трубопроводу | 59,0 |  |
| 137 | Вiдвiд 57х4 | шт | 8,0 |  |
| 138 | Фланець д50 Ру16 | шт | 10,0 |  |
| 139 | Фарбування металевих труб діаметром 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 10,56 |  |
| 140 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром 50мм | шт | 4,0 |  |
| 141 | Установлення фланцевих засувок 50 мм | шт | 6,0 |  |
| 142 | Засувка 30ч6бр | шт | 6,0 |  |
| 143 | Установка грязевиков фланцевих, зовнішній діаметр патрубків 57 мм | грязевик | 1,0 |  |
| 144 | Грязевик фланцев д50мм | шт | 1,0 |  |
| 145 | Фланець д50 Ру16 | шт | 2,0 |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |
| 146 | Навантаження сміття вручну | т | 10,81 |  |
| 147 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 10,81 |  |