|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Роздiл 1. Покрівля** |  |  |
| *1* | *РН4-16-1*  *к=0,8* | *Демонтаж плит парапетних площею до 0,*  *8 м2 із забиванням швів* | *100 м2* | *6,33* |
| *2* | *РН8-2-1* | *Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних*  *матерiалiв в 1-3 шари* | *100м2* | *31,01* |
| *3* | *РН8-38-2*  *к=0,8* | *Демонтаж утеплення покриттів*  *теплоізоляційними сипкими матеріалами* | *м3* | *591,7* |
| *4* | *РН3-28-1* | *Мурування окремих дiлянок простих*  *зовнiшнiх стiн iз цегли* | *100 м3* | *0,446* |
| 5 | РН8-4-1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв,  вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 11,22 |
| *6* | *РН8-36-1* | *Улаштування обклеювальної пароiзоляцiї*  *в один шар* | *100м2* | *28,37* |
| *7* | *РН8-38-1* | *Утеплення покриттiв легким*  *[нiздрюватим] бетоном* | *м3* | *695,2* |
| *8* | *РН8-35-1* | *Улаштування цементної вирівнювальної*  *стяжки, товщиною 30 мм* | *100м2* | *22,32* |
| *9* | *РН8-37-1* | *Утеплення покриттiв плитами iз*  *пiнопласту полiстирольного на бiтумнiй*  *мастицi в один шар,загальною товщ.150*  *мм* | *100м2* | *22,32* |
| 10 | РН8-37-2 | Додавати на кожний наступний шар  утеплення плитами iз пiнопласту  полiстирольного на бiтумнiй мастицi | 100м2 | 22,32 |
| 11 | РН8-35-1 | Улаштування цементної вирівнювальної  стяжки, товщиною 30 мм | 100м2 | 22,32 |
| 12 | РН8-35-3  к=4 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару  цементної вирiвнювальної стяжки  додавати (до 50 мм) | 100м2 | 22,32 |
| 13 | РН8-32-3 | Улаштування покрiвель рулонних з  матерiалiв, що наплавляються, iз  застосуванням газопламеневих пальникiв,  в два шари | 100м2 | 24,6561 |
| 14 | РН8-45-1 | Улаштування примикань висотою 400 мм з  рулонних покрiвельних матерiалiв до  цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням  газопламеневих пальникiв, з улаштуванням  фартуха з оцинкованої сталi | 100 м | 3,70322 |
| 15 | РН4-16-1 | Укладання плит перекриття площею до 0,8  м2 із забиванням швів | 100 м2 | 7,48 |
| 16 | РН8-52-4 | Замiна воронок водостiчних труб | 100шт | 0,09 |
| 17 | РН8-52-4 | Встановлення аератора | 100шт | 0,3 |
| 18 | РН8-40-3 | Улаштування карнизних звисів з листової  сталі | 100м | 11,75 |