|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. Утеплення цоколю** |  |  |
| *1* | *РН11-50-2* | *Відбивання штукатурки по цеглі та*  *бетону зі стін та стель, площа*  *відбивання в одному місці більше 5 м2* | *100м2* | *1,5526* |
| *2* | *РН3-11-5* | *Стісування нерівностей товщиною до 40*  *мм* | *10 м2* | *3,88* |
| *3* | *ЕН15-78-1* | *Утеплення фасадів мінеральними*  *плитами товщиною 100 мм з*  *опорядженням декоротивним розчином за*  *технологією "Сеrеsіt ". Стіни гладкі*  *(надземна частина)* | *100 м2* | *1,5526* |
| *4* | *РН18-1-7* | *Розбирання цементобетонних покриттів* | *100м3* | *1,0578* |
| 5 | РН1-16-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях  шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з  кріпленнями, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,3782 |
| *6* | *РН8-37-3* | *Утеплення підземної частини цоколю*  *плитами із мінеральної вати на клейовій*  *суміши Ceresit CT 190 в один шар* | *100м2* | *2,293* |
| *7* | *РН2-6-6* | *Улаштування вертикальної гідроізоляції*  *фундаментів рулонними матеріалами в 2*  *шари* | *100 м2* | *2,293* |
| *8* | *РН19-29-3* | *Обклеювання поверхні ізоляції полімерною*  *гідроізоляційною мембраною* | *м2* | *229,3* |
| 9 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух  котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,963 |
|  |  |  |  |  |
| *10* | *РН11-41-1* | *Поліпшене штукатурення цементно-*  *вапняним розчином по каменю стін*  *фасадів* | *100м2* | *2,0266* |
| *11* | *РН12-27-4* | *Грунтування складних фасадів під*  *фарбування акріловими фарбами з землі*  *та риштувань* | *100м2* | *2,0266* |
| *12* | *РН12-27-10* | *Шпаклювання складних фасадів під*  *фарбування акріловими фарбами з землі*  *та риштувань* | *100м2* | *2,0266* |
| *13* | *РН12-28-10* | *Фарбування акріловими фарбами по*  *підготовленій поверхні складних фасадів*  *за 2 рази з землі та риштувань* | *100м2* | *2,0266* |
| *14* | *РН8-40-4* | *Улаштування з листової сталі поясків,*  *сандриків, підвіконних відливів* | *100м* | *4,074* |
| *16* | *РН3-44-1* | *Герметизація горизонтальних та*  *вертикальних стиків стінових панелей*  *герметиком* | *100 м* | *4,074* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Утеплення фасаду** |  |  |
| *18* | *РН20-12-1*  *тех.част.*  *п. 4.6а*  *к=0,7;* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй*  *вагою до 0,1 т (Демонтаж)* | *1т* | *0,15* |
| *19* | *РН3-10-1* | *Забивання тріщин у цегляних стінах*  *цементним розчином* | *10 м* | *3,8* |
| *20* | *РН3-14-2* | *Посилення цегляних стін металевими*  *тяжами* | *1 т* | *0,048* |
| *21* | *ЕН15-78-1* | *Утеплення фасадів мінеральними*  *плитами товщиною 100 мм з*  *опорядженням декоротивним розчином за*  *технологією "Сеrеsіt ". Стіни гладкі* | *100 м2* | *16,3209* |
| *22* | *ЕН15-78-3* | *Утеплення фасадів мінеральними*  *плитами товщиною 100 мм з*  *опорядженням декоротивним розчином за*  *технологією "Сеrеsіt". Укоси, ширина до*  *300 мм* | *100 м2* | *3,7743* |
| *23* | *РН20-5-1* | *Установлення та розбирання зовнішніх*  *металевих трубчастих інвентарних*  *риштувань, висота риштувань до 16 м* | *100м2* | *21,0295* |
| 24 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 207,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Утеплення перекриття підвалу** |  |  |
| *26* | *Е13-13-1* | *Грунтування бетонних і обштукатурених*  *поверхонь розчином Ceresit CT 17* | *100м2* | *6,593* |
| *27* | *ЕН26-32-3* | *Теплоізоляція покриттів і перекриттів*  *знизу виробами з волокнистих і*  *зернистих матеріалів на бітумі* | *1 м3* | *65,93* |
| *28* | *ЕН15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при*  *нанесенні за 3 рази - наклеювання*  *склосітки СТ 325* | *100 м2* | *6,593* |
| *31* | *ЕН15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною*  *шпаклівкою Сеrеsіt (вирівнювачий шар*  *1мм)* | *100м2* | *6,593* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Утеплення горіща** |  |  |
| *32* | *РН8-36-3* | *Улаштування прокладної пароізоляції в*  *один шар* | *100м2* | *18,7585* |
| *35* | *РН8-37-5* | *Утеплення покриттів мінераловатними*  *плитами насухо* | *100м2* | *18,7585* |
| *38* | *РН8-35-1* | *Улаштування цементної вирівнювальної*  *стяжки* | *100м2* | *18,7585* |
| *39* | *РН20-17-19* | *Готування важких кладкових цементних*  *розчинів, марка 150* | *100м3* | *0,574* |
|  |  |