|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Утеплення цоколю**  |   |   |
| *1* | *РН11-50-2* | *Відбивання штукатурки по цеглі та**бетону зі стін та стель, площа**відбивання в одному місці більше 5 м2* | *100м2* | *1,5526* |
| *2* | *РН3-11-5* | *Стісування нерівностей товщиною до 40**мм* | *10 м2* | *3,88* |
| *3* | *ЕН15-78-1* | *Утеплення фасадів мінеральними**плитами товщиною 100 мм з**опорядженням декоротивним розчином за**технологією "Сеrеsіt ". Стіни гладкі**(надземна частина)* | *100 м2* | *1,5526* |
| *4* | *РН18-1-7* | *Розбирання цементобетонних покриттів* | *100м3* | *1,0578* |
| 5 | РН1-16-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхшириною до 2 м, глибиною до 2 м, зкріпленнями, група ґрунту 2  | 100 м3 | 1,3782 |
| *6* | *РН8-37-3* | *Утеплення підземної частини цоколю**плитами із мінеральної вати на клейовій**суміши Ceresit CT 190 в один шар* | *100м2* | *2,293* |
| *7* | *РН2-6-6* | *Улаштування вертикальної гідроізоляції**фундаментів рулонними матеріалами в 2**шари* | *100 м2* | *2,293* |
| *8* | *РН19-29-3* | *Обклеювання поверхні ізоляції полімерною**гідроізоляційною мембраною* | *м2* | *229,3* |
| 9 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазухкотлованів та ям, група ґрунту 2  | 100 м3 | 0,963 |
|   |   |  |   |   |
| *10* | *РН11-41-1* | *Поліпшене штукатурення цементно-**вапняним розчином по каменю стін**фасадів* | *100м2* | *2,0266* |
| *11* | *РН12-27-4* | *Грунтування складних фасадів під**фарбування акріловими фарбами з землі**та риштувань* | *100м2* | *2,0266* |
| *12* | *РН12-27-10* | *Шпаклювання складних фасадів під**фарбування акріловими фарбами з землі**та риштувань* | *100м2* | *2,0266* |
| *13* | *РН12-28-10* | *Фарбування акріловими фарбами по**підготовленій поверхні складних фасадів**за 2 рази з землі та риштувань* | *100м2* | *2,0266* |
| *14* | *РН8-40-4* | *Улаштування з листової сталі поясків,**сандриків, підвіконних відливів* | *100м* | *4,074* |
| *16* | *РН3-44-1* | *Герметизація горизонтальних та**вертикальних стиків стінових панелей**герметиком* | *100 м* | *4,074* |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Утеплення фасаду**  |   |   |
| *18* | *РН20-12-1**тех.част.**п. 4.6а**к=0,7;* | *Монтаж дрiбних металоконструкцiй**вагою до 0,1 т (Демонтаж)* | *1т* | *0,15* |
| *19* | *РН3-10-1* | *Забивання тріщин у цегляних стінах**цементним розчином* | *10 м* | *3,8* |
| *20* | *РН3-14-2* | *Посилення цегляних стін металевими**тяжами* | *1 т* | *0,048* |
| *21* | *ЕН15-78-1* | *Утеплення фасадів мінеральними**плитами товщиною 100 мм з**опорядженням декоротивним розчином за**технологією "Сеrеsіt ". Стіни гладкі* | *100 м2* | *16,3209* |
| *22* | *ЕН15-78-3* | *Утеплення фасадів мінеральними**плитами товщиною 100 мм з**опорядженням декоротивним розчином за**технологією "Сеrеsіt". Укоси, ширина до**300 мм* | *100 м2* | *3,7743* |
| *23* | *РН20-5-1* | *Установлення та розбирання зовнішніх**металевих трубчастих інвентарних**риштувань, висота риштувань до 16 м* | *100м2* | *21,0295* |
| 24 | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну  | 1 т | 207,17 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 3. Утеплення перекриття підвалу**  |   |   |
| *26* | *Е13-13-1* | *Грунтування бетонних і обштукатурених**поверхонь розчином Ceresit CT 17* | *100м2* | *6,593* |
| *27* | *ЕН26-32-3* | *Теплоізоляція покриттів і перекриттів**знизу виробами з волокнистих і**зернистих матеріалів на бітумі* | *1 м3* | *65,93* |
| *28* | *ЕН15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при**нанесенні за 3 рази - наклеювання**склосітки СТ 325* | *100 м2* | *6,593* |
| *31* | *ЕН15-182-2* | *Шпаклювання стель мінеральною**шпаклівкою Сеrеsіt (вирівнювачий шар**1мм)* | *100м2* | *6,593* |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 4. Утеплення горіща**  |   |   |
| *32* | *РН8-36-3* | *Улаштування прокладної пароізоляції в**один шар* | *100м2* | *18,7585* |
| *35* | *РН8-37-5* | *Утеплення покриттів мінераловатними**плитами насухо*  | *100м2* | *18,7585* |
| *38* | *РН8-35-1* | *Улаштування цементної вирівнювальної**стяжки* | *100м2* | *18,7585* |
| *39* | *РН20-17-19* | *Готування важких кладкових цементних**розчинів, марка 150* | *100м3* | *0,574* |
|   |   |