|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 1. . Фасад** |  |  |
| *1* | *ЕН15-80-2* | *Опорядження стін фасадів*  *металосайдингом з утепленням з*  *риштувань* | *100 м2* | *2,5223* |
| 10 | ЕН26-30-1 | Улаштування пароiзоляцiйного шару  плоских поверхонь з плiвки полiетиленової | 10 м2 | 25,223 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Зовнішні відкоси |  |  |
| 12 | ЕН26-24-2 | Iзоляцiя плоских поверхонь плитами  мiнераловатними на синтетичному  зв'язуючому марки 125 або плитами  напiвжорсткими зi скляного штапельного  волокна на синтетичному зв'язуючому | 10 м2 | 1,742 |
| 14 | ЕН15-80-6 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах  оцинкованою сталлю шириною 250 мм з  риштувань | 100 м2 | 0,1742 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Відмостка (утеплення  нижченуля). |  |  |
| 18 | ЕН11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,775 |
| 19 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,0775 |
| 21 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття  доріжок і тротуарів одношарових із литої  асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,775 |
| 22 | ЕН27-22-5  к=4 | Улаштування асфальтобетонного покриття  доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,  5 см зміни товщини шару додавати | 100м2 | 0,775 |
|  |  | Роздiл 4. Дверi |  |  |
| 24 | ЕН10-28-1 | Заповнення дверних прорiзiв готовими  дверними блоками площею до 2 м2 з  металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,2064 |
| 28 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i  внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа  прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,4914 |
| 32 | ЕН10-96-2 | Установлення металевих дверних коробок  iз навiшуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0567 |
| 37 | ЕН10-20-2 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею до 2 м2 з  металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,072 |
| 42 | ЕН10-20-3 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею до 3 м2 з  металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1575 |
| 47 | ЕН10-20-4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими  блоками площею бiльше 3 м2 з  металлопластику в кам'яних стiнах  житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1196 |
| 51 | & С126-81-1 | Віконні блоки металопластикові | м2 | 11,96 |
| 55 | ЕН15-51-1 | Штукатурення вiконних i дверних плоских  косякiв по каменю i бетону | 100м2 | 0,2902 |
| 56 | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних  кутиків | 100м | 0,654 |
| 57 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральною  шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,2902 |
| 60 | ЕН15-179-5 | Полiпшене фарбування стiн  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами по збiрних конструкцiях,  пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,2902 |
| 66 | Е17-2-4 | Установлення гарнiтури | 10шт | 1,4 |
|  |  | Роздiл 5. Стеля |  |  |
| 68 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель  "Армстронг" | 100м2 | 2,9359 |
| 75 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі  "Армстронг" | 100м2 | 2,9359 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Стіни |  |  |
| 77 | ЕН15-63-1 | Улаштування обшивки стін  гіпсокартонними і гіпсоволокнистими  листами на клеї | 100м2 | 6,5461 |
| 82 | ЕН15-46-2 | Просте штукатурення цементно-  вапняним або цементним розчином по  каменю i бетону стін вручну | 100м2 | 3,0955 |
| 83 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 6,5461 |
| 87 | ЕН15-25-1  к=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамiчними  плитками на розчині із сухої клеючої суміші,  число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 3,0955 |
|  |  | Роздiл 7. Підлога |  |  |
| 92 | ЕН11-2-4 | Улаштування ущiльнених трамбiвками  пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 44,0385 |
| 93 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних  товщиною 20 мм | 100м2 | 2,9359 |
| 95 | ЕН11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетонних  товщиною 20 мм | 100м2 | 2,9359 |
| 97 | ЕН11-9-1 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї  суцiльної з плит або мат мiнераловатних  або скловолокнистих | 100м2 | 2,9359 |
| 99 | ЕН26-30-1 | Улаштування пароiзоляцiйного шару  плоских поверхонь з плiвки полiетиленової | 10 м2 | 29,359 |
| 101 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних  товщиною 20 мм | 100м2 | 2,9359 |
| 102 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних  плиток на розчині із сухої клеючої суміші,  кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 2,9359 |
|  |  | Роздiл 8. Покрівля |  |  |
| 107 | Е12-18-5 | Утеплення покриттiв плитами з легких  [нiздрюватих] бетонiв або фiбролiту  насухо | 100м2 | 0,7213 |
| 110 | ЕН10-47-5 | Улаштування огорожi з щитiв глухих при  установлених стовпах | 100м2 | 0,0763 |
|  |  | Роздiл 9. Вхідні групи |  |  |
| 112 | Е9-34-4 | Монтаж пiдвiсок i хомутiв для крiплення  трубопроводiв всерединi будiвель i споруд | т | 0,024 |
| 114 | Е9-49-2 | Ставлення високотривких болтiв | 100шт | 0,03 |
| 116 | ЕН15-206-4 | Склiння сталевих лiхтарних рам  промислових будiвель армованим склом  (піддашок) | 100м2 | 0,10432 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Водопостачання |  |  |
| 34 | Е16-7-1 | Прокладання трубопроводiв  водопостачання зi стальних  водогазопровiдних оцинкованих труб  дiаметром 15 мм | 100м | 0,02 |
| 36 | Е16-7-2 | Прокладання трубопроводiв  водопостачання зi стальних  водогазопровiдних оцинкованих труб  дiаметром 20 мм | 100м | 0,05 |
| 38 | Е16-7-3 | Прокладання трубопроводiв  водопостачання зi стальних  водогазопровiдних оцинкованих труб  дiаметром 25 мм | 100м | 0,05 |
| 43 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiв  водопостачання з напiрних  полiетиленових труб високого тиску  зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням  контактним зварюванням | 100м | 1,3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Каналізація К1 (госп-побутова) |  |  |
| 48 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб низького тиску  дiаметром 50 мм | 100м | 0,28 |
| 50 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб низького тиску  дiаметром 100 мм | 100м | 0,46 |
|  |  | Роздiл 1. Трубопроводи |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи пiд  трубопроводи | 10м3 | 0,035 |
| 4 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i  ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,02 |
| 6 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними  трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,0565 |
| 7 | Е1-145-4 | Планування площ ручним способом, група  грунтiв 1 | 1000м2 | 0,007 |
| 8 | ЕН22-11-1 | Укладання трубопроводiв iз  полiетиленових труб дiаметром до 50 мм | 1000м | 0,005 |
| 10 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз  полiетиленових труб дiаметром 110 мм | 1000м | 0,0025 |
| 4 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними  трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,6 |
| 5 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз  полiетиленових труб дiаметром 110 мм з  гідравличним випробуванням | 1000м | 0,05 |
| 8 | ЕН22-35-3 | Установлення чавунних засувок або  клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 1 |
| 19 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного  залiзобетону у мокрих грунтах | 10м3 | 0,168 |
| 26 | ЕН15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв,  труб дiаметром менше 50 мм тощо за два  рази (драбин) | 100м2 | 0,020904 |
| 27 | ЕН8-4-1 | Влаштування глиняного замка навколо  колодязiв в мокрих грунтах | 1 м3 | 0,8466 |