|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. . Фасад**  |   |   |
| *1* | *ЕН15-80-2* | *Опорядження стін фасадів**металосайдингом з утепленням з**риштувань* | *100 м2* | *2,5223* |
| 10 | ЕН26-30-1 | Улаштування пароiзоляцiйного шаруплоских поверхонь з плiвки полiетиленової  | 10 м2 | 25,223 |
|  |   |   |   |   |
|   |   |  Роздiл 2. Зовнішні відкоси   |   |   |
| 12 | ЕН26-24-2 | Iзоляцiя плоских поверхонь плитамимiнераловатними на синтетичномузв'язуючому марки 125 або плитаминапiвжорсткими зi скляного штапельноговолокна на синтетичному зв'язуючому  | 10 м2 | 1,742 |
| 14 | ЕН15-80-6 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінахоцинкованою сталлю шириною 250 мм зриштувань  | 100 м2 | 0,1742 |
|  |   |   |   |   |
|   |   |  Роздiл 3. Відмостка (утепленнянижченуля).   |   |   |
| 18 | ЕН11-1-2 | Ущiльнення грунту щебенем  | 100м2 | 0,775 |
| 19 | ЕН6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки  | 100м3 | 0,0775 |
| 21 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриттядоріжок і тротуарів одношарових із литоїасфальтобетонної суміші за товщини 3 см  | 100м2 | 0,775 |
| 22 | ЕН27-22-5к=4 | Улаштування асфальтобетонного покриттядоріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати  | 100м2 | 0,775 |
|  |   |  Роздiл 4. Дверi   |   |   |
| 24 | ЕН10-28-1 | Заповнення дверних прорiзiв готовимидверними блоками площею до 2 м2 зметалопластику у кам'яних стiнах  | 100м2 | 0,2064 |
| 28 | ЕН10-26-1 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх iвнутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площапрорiзу до 3 м2  | 100м2 | 0,4914 |
| 32 | ЕН10-96-2 | Установлення металевих дверних коробокiз навiшуванням дверних полотен  | 100м2 | 0,0567 |
| 37 | ЕН10-20-2 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею до 2 м2 зметаллопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель  | 100м2 | 0,072 |
| 42 | ЕН10-20-3 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею до 3 м2 зметаллопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель  | 100м2 | 0,1575 |
| 47 | ЕН10-20-4 | Заповнення вiконних прорiзiв готовимиблоками площею бiльше 3 м2 зметаллопластику в кам'яних стiнахжитлових і громадських будівель  | 100м2 | 0,1196 |
| 51 | & С126-81-1 | Віконні блоки металопластикові  | м2 | 11,96 |
| 55 | ЕН15-51-1 | Штукатурення вiконних i дверних плоскихкосякiв по каменю i бетону  | 100м2 | 0,2902 |
| 56 | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків  | 100м | 0,654 |
| 57 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стiн мiнеральноюшпаклiвкою "Cerezit"  | 100м2 | 0,2902 |
| 60 | ЕН15-179-5 | Полiпшене фарбування стiнполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування  | 100м2 | 0,2902 |
| 66 | Е17-2-4 | Установлення гарнiтури  | 10шт | 1,4 |
|   |   |  Роздiл 5. Стеля   |   |   |
| 68 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель"Армстронг"  | 100м2 | 2,9359 |
| 75 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі"Армстронг"  | 100м2 | 2,9359 |
|  |   |   |   |   |
|   |   |  Роздiл 6. Стіни   |   |   |
| 77 | ЕН15-63-1 | Улаштування обшивки стінгіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами на клеї  | 100м2 | 6,5461 |
| 82 | ЕН15-46-2 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином покаменю i бетону стін вручну  | 100м2 | 3,0955 |
| 83 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стінрозчином із клейового гіпсу [типу"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм принанесенні за 2 рази  | 100 м2 | 6,5461 |
| 87 | ЕН15-25-1к=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамiчнимиплитками на розчині із сухої клеючої суміші,число плиток в 1 м2 до 7 шт  | 100м2 | 3,0955 |
|  |   |  Роздiл 7. Підлога   |   |   |
| 92 | ЕН11-2-4 | Улаштування ущiльнених трамбiвкамипiдстилаючих щебеневих шарiв  | м3 | 44,0385 |
| 93 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементнихтовщиною 20 мм  | 100м2 | 2,9359 |
| 95 | ЕН11-11-7 | Улаштування стяжок легкобетоннихтовщиною 20 мм  | 100м2 | 2,9359 |
| 97 | ЕН11-9-1 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiїсуцiльної з плит або мат мiнераловатнихабо скловолокнистих  | 100м2 | 2,9359 |
| 99 | ЕН26-30-1 | Улаштування пароiзоляцiйного шаруплоских поверхонь з плiвки полiетиленової  | 10 м2 | 29,359 |
| 101 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементнихтовщиною 20 мм  | 100м2 | 2,9359 |
| 102 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 до 7 шт  | 100м2 | 2,9359 |
|  |   |  Роздiл 8. Покрівля   |   |   |
| 107 | Е12-18-5 | Утеплення покриттiв плитами з легких[нiздрюватих] бетонiв або фiбролiтунасухо  | 100м2 | 0,7213 |
| 110 | ЕН10-47-5 | Улаштування огорожi з щитiв глухих приустановлених стовпах  | 100м2 | 0,0763 |
|  |   |  Роздiл 9. Вхідні групи   |   |   |
| 112 | Е9-34-4 | Монтаж пiдвiсок i хомутiв для крiпленнятрубопроводiв всерединi будiвель i споруд  | т | 0,024 |
| 114 | Е9-49-2 | Ставлення високотривких болтiв  | 100шт | 0,03 |
| 116 | ЕН15-206-4 | Склiння сталевих лiхтарних рампромислових будiвель армованим склом(піддашок)  | 100м2 | 0,10432 |
|  |   |   |   |   |
|   |   |  Роздiл 3. Водопостачання   |   |   |
| 34 | Е16-7-1 | Прокладання трубопроводiвводопостачання зi стальнихводогазопровiдних оцинкованих трубдiаметром 15 мм  | 100м | 0,02 |
| 36 | Е16-7-2 | Прокладання трубопроводiвводопостачання зi стальнихводогазопровiдних оцинкованих трубдiаметром 20 мм  | 100м | 0,05 |
| 38 | Е16-7-3 | Прокладання трубопроводiвводопостачання зi стальнихводогазопровiдних оцинкованих трубдiаметром 25 мм  | 100м | 0,05 |
| 43 | Е16-14-1 | Прокладання трубопроводiвводопостачання з напiрнихполiетиленових труб високого тискузовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднаннямконтактним зварюванням  | 100м | 1,3 |
|  |   |   |   |   |
|   |   |  Роздiл 4. Каналізація К1 (госп-побутова)   |   |   |
| 48 | Е16-13-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб низького тискудiаметром 50 мм  | 100м | 0,28 |
| 50 | Е16-13-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб низького тискудiаметром 100 мм  | 100м | 0,46 |
|  |   |  Роздiл 1. Трубопроводи   |   |   |
|   |   |  |   |   |
| 3 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи пiдтрубопроводи  | 10м3 | 0,035 |
| 4 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв iям, група грунтiв 1  | 100м3 | 0,02 |
| 6 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичнимитрамбiвками, група грунтiв 1, 2  | 100м3 | 0,0565 |
| 7 | Е1-145-4 | Планування площ ручним способом, групагрунтiв 1  | 1000м2 | 0,007 |
| 8 | ЕН22-11-1 | Укладання трубопроводiв iзполiетиленових труб дiаметром до 50 мм  | 1000м | 0,005 |
| 10 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iзполiетиленових труб дiаметром 110 мм  | 1000м | 0,0025 |
| 4 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичнимитрамбiвками, група грунтiв 1, 2  | 100м3 | 0,6 |
| 5 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iзполiетиленових труб дiаметром 110 мм згідравличним випробуванням  | 1000м | 0,05 |
| 8 | ЕН22-35-3 | Установлення чавунних засувок абоклапанiв зворотних дiаметром 100 мм  | шт | 1 |
| 19 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрногозалiзобетону у мокрих грунтах  | 10м3 | 0,168 |
| 26 | ЕН15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв,труб дiаметром менше 50 мм тощо за дварази (драбин)  | 100м2 | 0,020904 |
| 27 | ЕН8-4-1 | Влаштування глиняного замка навколоколодязiв в мокрих грунтах  | 1 м3 | 0,8466 |