|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриття пiдлоги дощатої | м2 | 571,2 |  |
| 2 | Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону на гравiї | м3 | 0,225 |  |
| 3 | Розбирання покриття пiдлоги з плиток, укладених на  розчинi | м2 | 1,5 |  |
| 4 | Демонтаж стяжок цементних товщиною 30 мм | м2 | 1,5 |  |
|  | Роздiл 2. Підлога |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Улаштування стiн, днищ i перекриттiв при вiдношеннi  висоти до ширини до 1, при товщинi стiн до 300 мм | м3 | 5,09 |  |
| 6 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по  контуру площею до 5 м2 [для будiвництва в районах iз  сейсмiчнiстю до 6 балiв] | шт | 10 |  |
| 7 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих  пiщаних шарiв | м3 | 228,6 |  |
| 8 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 37,76 |  |
| 9 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або  мат мiнераловатних або скловолокнистих | м2 | 285,7 |  |
| 10 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на  мастицi бiтумiноль, перший шар | м2 | 285,7 |  |
| 11 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 285,7 |  |
| 12 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини  стяжок цементних | м2 | 285,7 |  |
| 13 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 285,7 |  |
| 14 | Установлення тактильних конусів | т | 0,21168 |  |
| 15 | Монтаж стальних тактильних смуг | м | 604,2 |  |