|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Демонтажні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання покриття пiдлоги дощатої |  м2 | 571,2 |   |
| 2 | Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону на гравiї |  м3 | 0,225 |   |
| 3 | Розбирання покриття пiдлоги з плиток, укладених нарозчинi |  м2 | 1,5 |   |
| 4 | Демонтаж стяжок цементних товщиною 30 мм |  м2 | 1,5 |   |
|   | Роздiл 2. Підлога |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 5 | Улаштування стiн, днищ i перекриттiв при вiдношеннiвисоти до ширини до 1, при товщинi стiн до 300 мм |  м3 | 5,09 |   |
| 6 | Укладання панелей перекриття з обпиранням поконтуру площею до 5 м2 [для будiвництва в районах iзсейсмiчнiстю до 6 балiв] |  шт | 10 |   |
| 7 | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючихпiщаних шарiв |  м3 | 228,6 |   |
| 8 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв |  м3 | 37,76 |   |
| 9 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит абомат мiнераловатних або скловолокнистих |  м2 | 285,7 |   |
| 10 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом намастицi бiтумiноль, перший шар |  м2 | 285,7 |   |
| 11 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм |  м2 | 285,7 |   |
| 12 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщинистяжок цементних |  м2 | 285,7 |   |
| 13 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 285,7 |   |
| 14 | Установлення тактильних конусів |  т | 0,21168 |   |
| 15 | Монтаж стальних тактильних смуг |  м | 604,2 |   |