Техническое задание на изготовление и монтаж металлопластиковых окон кинотеатр "Зоряный".

**Этажность - 4, 5**

**Срок - Уже**

**Лифта - нет**

Размер - 1180\*2350 - 20 шт

Профиль -  7 камерный, с наружи ламинация "Серый антрацит Ral 7016 Н", внутри цвет белый

Стеклопакет - 4-14-4-16-4i

Фурнитура - Масо

Комплектация - отлив наружный, подоконник.



Размер - 870\*1750 - 8 шт

Профиль -  7 камерный, с наружи ламинация "Серый антрацит Ral 7016 Н", внутри цвет белый

Стеклопакет - 4-14-4-16-4i

Фурнитура - Масо

Комплектация - отлив наружный шириной 150мм, подоконник шириной 350мм



Предложение высылать на почту -an.lukashenko@fmrest.com