**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Палати |  |  |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від Вапняних покриттів | 100м2 | 0.25 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | 100м2 | 0.25 |  |
| 3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0.25 |  |
| 4 | Полiпшене фарбування водоемульсійними фарбами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0.25 |  |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби | 100м2 | 0.765 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | 100м2 | 0.765 |  |
| 7 | Безпiщане накриття стiн | 100м2 | 0.765 |  |
| 8 | Полiпшене фарбування водоемульсійними фарбами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0.765 |  |
|  | Розбирання плiнтусiв | м | 27.5 |  |
| 9 | Розбирання покриття з лiнолеуму | 100м2 | 0.25 |  |
| 10 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | 100м2 | 0.25 |  |
| 11 | Улаштування покриття з лiнолеуму | 100м2 | 0.25 |  |
| 12 | Улаштування плiнтусiв | М | 27.5 |  |
| 13 | Знімання дверних блоків з відбіванням укосів | 100м2 | 0.036 |  |
| 14 | Встановлення дверних блоків | 100м2 | 0.036 |  |
| 15 | Демонтаж світильників | Шт | 6 |  |
| 16 | Прокладка кабелю | М | 16 |  |
| 17 | Монтаж вимикачів, розеток | Шт | 4 |  |
| 18 | Монтаж лед світильників | Шт | 8 |  |
| 19 | Влаштування стінового відбійника МДФ, шириною не більше 200мм | М | 24 |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 | Розділ. Санвузол |  |  |  |
| 22 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від Вапняних покриттів | 100м2 | 0.0504 |  |
| 23 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20  мм | 100м2 | 0.0504 |  |
| 24 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100м2 | 0.0504 |  |
| 25 | Полiпшене фарбування водоемульсійними фарбами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0.0504 |  |
| 26 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби | 100м2 | 0.135 |  |
| 27 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20  мм | 100м2 | 0.198 |  |
| 28 | Безпiщане накриття стiн | 100м2 | 0.198 |  |
| 29 | Полiпшене фарбування водоемульсійними фарбами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0.198 |  |
| 30 | Розбирання керамічних плиток на стінах | 100м2 | 0.105 |  |
| 31 | Влаштування керамічних плиток на стіни | 100м2 | 0.075 |  |
| 32 | Розбирання покриттів підлоги з керамічних плиток | 100м2 | 0.0504 |  |
| 32 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | 100м2 | 0.0504 |  |
| 33 | Влаштування покриттів підлоги з керамічних плиток | 100м2 | 0.0504 |  |
| 34 | Розбирання цегляних перегородок | 100м3 | 0.005 |  |
| 35 | Демонтаж дверного блоку | 100м2 | 0.007 |  |
| 36 | Влаштування дверного блоку | 100м2 | 0.009 |  |
| 37 | Монтаж електропроводки | М | 7 |  |
| 38 | Монтаж лед світильників | Шт | 2 |  |
| 39 | Монтаж вимикачів | Шт | 1 |  |
| 40 | Демонтаж унітазів | Шт | 1 |  |
| 41 | Монтаж унітаза інклюзив | Шт | 1 |  |
| 42 | Монтаж умивальника інклюзив | Шт | 1 |  |
| 43 | Вивіз будівельного сміття | т | 4 |  |