|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *ед.изм.* | *к-во* |
| ***Работа*** |  |  |
| Подготовка ендовы к монтажу | *м2* | *260* |
| Демонтаж не ремонтнопригодных зон | *м2* | *52* |
| Сварка воронок с порезкой карт и внутренним перехлестом | *шт* | *18* |
| Укладка геотекстиля с геометрическим креплением по ендовному ковру | *м2* | *260* |
| Монтаж ендовного ковра воздушной сваркой с учетом проходов и примыканий с заворотам под прижим | *м2* | *260* |
| Устройство кровельных аэраторов для вентиляции подкровельного пространства с контрпереходами | *шт* | *10* |
| ***Материалы*** |  |  |
| Мембрана PLF 1.5 с учетом нахлеста и порезкой карт | м2 | 422 |
| Геотекстиль иглопробивной термоскрепленный 200BC | м2 | 422 |
| Прижимная планка в изготовлении | мп | 152 |
| Кровельный аэратор | шт | 10 |
| PVC доборы | мп | 152 |
| Крепежные элементы | компл | 1 |
| Адгезионный очиститель А560 | лит | 3 |
| Мембрана PLF 1.5 не армированая с учетом нахлеста и порезкой карт | м2 | 18 |
| PVC воронки | шт | 18 |
| Карбон SDL60 | туб | 8 |
| Расходный материал | компл | 4 |
| **Цена общая** ≈ |  |  |