Сварить лестницу с площадкой.

Площадка на четырех стойках, высота стоек 2450, длина площадки 900 ширина 500.

Перила площадки по одной длине и одной ширине высота 1000 по одной перемычке по длине и ширине.

Лестница: ширина вместе с перилами 500, длина косоуров 2666, ступени плоские, количество ступеней – 11, высота ступеней ~ 200. Перила: высота 1000 только по левой стороне (по правой стороне стена), начало перил от 3-й ступени, перемычки ~ через 470.

 Металлоконструкция устанавливается в помещении котельной и предназначена подъёма в чердачное помещение, максимальная нагрузка 250 кг.