|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Протиерозійний захист укосів (улаштування габіонів) |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкрiплень з укосами, група ґрунту 2 |  м3 | 110 |   |
| 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,група ґрунту 2 |  м3 | 70 |   |
| 3 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна привикористанні геотекстильного матеріалу |  м2 | 490 |   |
| 4 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 мх 0,5 м з завантаженням каменем |  м3 | 41,5 |   |
| 5 | Габіон 2х1х0,5 (8х10, д.2,7 мм цинк) | шт. | 28 |   |
| 6 | Габіон 3х1х0,5 (8х10, д.2,7 мм цинк) | шт. | 9 |   |
| 7 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 4 м х 2 мх 0,5 м з завантаженням каменем |  м3 | 176 |   |
| 8 | Габіон 4х1х1 (8х10, д.2,7 мм цинк) | шт. | 10 |   |
| 9 | Габіон 4х1х0,5 (8х10, д.2,7 мм цинк) | шт. | 68 |   |
| 10 | Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 мх 1 м з завантаженням каменем |  м3 | 10 |   |
| 11 | Габіон 3х1х1 (8х10, д.2,7 мм цинк) | шт. | 2 |   |
| 12 | Габіон 2х1х1 (8х10, д.2,7 мм цинк) | шт. | 2 |   |
| 13 | Дрiт з вуглецевої сталі загального призначенняоцинкований, дiаметр 2,2 мм | т | 0,16 |   |
| 14 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,207 |   |
| 15 | Камiнь бутовий М800-1400 | м3 | 218 |   |
| 16 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 12 |   |
| 17 | Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші затовщини шару 12 см | м2 | 62 |   |
| 18 | Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , зазміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучатидо/з норми 27-17-1 | м2 | -124 |   |
| 19 | Щебенево-піщана суміш С7 | м3 | 7,874 |   |
| 20 | Улаштування з монолiтного залiзобетону лотка та укосубистротоку | м3 | 20 |   |
| 21 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, маркаМ150 | м3 | 0,06 |   |
| 22 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], F200 | м3 | 20,8 |   |
| 23 | Арматурна сітка 100х100х5 | т | 0,191 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальнабiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi | м2 | 0,6 |   |
| 25 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обклеювальнапо вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi йбетону в 2 шари | м2 | 2,25 |   |
| 26 | Укріплення поверхні габіонними матрацами |  м2 | 29 |   |
| 27 | Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усiширини, товщина 100,125 мм, III сорт | м3 | 0,0986 |   |
| 28 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0,2639 |   |
| 29 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр12 мм | т | 0,04756 |   |
| 30 | Сумiш пiщано-гравiйна природна | м3 | 6,351 |   |
| 31 | Матрац Рено 4х2х0,23 (8х10, д.2,7 мм цинк) | шт | 4 |   |
| 32 | Камiнь бутовий М800-1400 | м3 | 7,34 |   |
| 33 | Підсипання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі |  м2 | 116 |   |
| 34 | Пiдготовлення грунту вручну для влаштуванняпартерного i звичайного газону з внесенням рослинноїземлi шаром 15 см | м2 | 116 |   |
| 35 | На кожнi 5 см змiни товщини шару рослинної землiдодавати або вiднiмати за нормами 47-25-3, 47-25-4 | м2 | -116 |   |
| 36 | Засів узбіччя багаторічними травами | м2 | 116 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |