Технічне завдання.

Площа МАФа 98 м2 (14м\*7м)

Візуалізація з розмірами додається.

без фундаменту

Покрівля односхилий, скат в сторону тильній частині МАФу

Склопакет двокамерний метало пластик колір графіт (всередині білий)

Стіни з сендвіч панелей 120 мм

Покрівля з сендвіч панелі 200 мм

Пол утеплювач-Пено полістирол

внутрішнє оформлення

стеля Армстронг

Освітлення і розетки згідно проекту

Пол лінолеум (комерція)

Вулична майданчик з полімерної терасної дошки

Балки, стійки видимі в залі, обшити декоративними планками з металу.

Колони і верхнє оформлення з композитних панелей (колір чорний)

Виготовлення документації для отримання дозвільних документів на розміщення МАФа.

Робоча документація на виготовлення групи тимчасових споруд, що включає: Робочі креслення – в вигляді альбому по наступним стадіям: КМ – Каркас, КЗ – Фундамент, АС – План споруди, візуалізація; інші робочі документи необхідні для виготовлення групи тимчасових споруд та отримання дозвільних документів для їх встановлення.