|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **частина покрівлі над 2-им поверхом** |  |  |  |
|  | ПОКРІВЛЯ |  |  |  |
| 1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв  тощо з листової сталi | м | 30,5 |  |
| 2 | Ремонт м'якої покрiвлi за допомогою установки  інфрачервоного відновлення, товщина оброблюваного  шару 70 мм | м2 | 171 |  |
| 3 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що  наплавляються, iз застосуванням газопламеневих  пальникiв, в один шар | м2 | 171 |  |
| 4 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних  стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв | м | 27,5 |  |
| 5 | Додавати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання до  цегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних  матерiалiв [при улаштуванні примикань] до 800мм. | м | 27,5 |  |
| 6 | Ремонт примикань гiдроiзоляцiйного килима до лiйки  внутрiшнього водостоку | шт | 3 |  |
| 7 | Улаштування покриття з листової сталi парапетiв  накриттям отриманим з демонтажу | м | 30,5 |  |