|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **частина покрівлі над 2-им поверхом** |  |  |  |
|   | ПОКРІВЛЯ |   |   |  |
| 1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiвтощо з листової сталi | м | 30,5 |  |
| 2 | Ремонт м'якої покрiвлi за допомогою установкиінфрачервоного відновлення, товщина оброблюваногошару 70 мм | м2 | 171 |  |
| 3 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, щонаплавляються, iз застосуванням газопламеневихпальникiв, в один шар | м2 | 171 |  |
| 4 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цеглянихстiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв |  м | 27,5 |  |
| 5 | Додавати на кожнi 100 мм змiни висоти примикання доцегляних стiн i парапетiв з рулонних покрiвельнихматерiалiв [при улаштуванні примикань] до 800мм. |  м | 27,5 |  |
| 6 | Ремонт примикань гiдроiзоляцiйного килима до лiйкивнутрiшнього водостоку | шт | 3 |  |
| 7 | Улаштування покриття з листової сталi парапетiвнакриттям отриманим з демонтажу | м | 30,5 |  |