|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Демонтажні роботи** | | | | |
| 1 | (Демонтаж)бетонних поребриків | 126,2 | м |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 11,6 | м3 |  |
| 3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | 23,2 | м3 |  |
| 4 | Розбирання облицювання стін цоколю з керамічних плиток | 46,8 | м2 |  |
| 5 | Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань | 7,4 | м2 |  |
| 6 | Очищення вручну поверхонь східців від фарби | 26,4 | м2 |  |
| 7 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 | 2,3 | м3 |  |
| **Монтажні роботи** | | | | |
| 1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | 126,2 | м |  |
| 2 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм | 116 | м2 |  |
| 3 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 116 | м2 |  |
| 4 | Антисептування водними сумішами стін | 46,8 | м2 |  |
| 5 | Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону | 46,8 | м2 |  |
| 6 | Декоративне штукатурення фасадів мозаїчною штукатуркою | 46,8 | м2 |  |
| 7 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | 18,9 | м2 |  |
| 8 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих східців з розчищенням старої фарби до 10% | 26,4 | м2 |  |
| 9 | Навішування водостічних труб з готових елементів | 16,8 | м |  |
| 10 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 58 | м2 |  |