|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Приміщення 3** | | | |
| **Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 кількість: 76,36+40,4 | м2 | 116,76 |
| 2 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | м2 | 42,4 |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 35,46 |
| 4 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 35,46 |
| 5 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 29,5 |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 5,96 |
| 7 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | шт | 1 |
| 8 | (Демонтаж)Установлення пiддонiв душових сталевих | к-т | 2 |
| 9 | Демонтаж змiшувачiв | шт | 2 |
| 10 | Знiмання трапiв чавунних | шт | 2 |
| 11 | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання  з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 мм | м | 15 |
| 12 | (Демонтаж)Улаштування плiнтусiв | м | 56,5 |
| 13 | Демонтаж світильників | шт | 5 |
| 14 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 2 |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з  вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |
| 16 | Знiмання дверних полотен | м2 | 1,8 |
| 17 | (Демонтаж)Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| 18 | Розділ №2. Стіни |  |  |
| 19 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 116,76 |
| 20 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi | м2 | 116,76 |
| 21 | Укріплення поверхонь грунтовкой СТ-19 (бетоноконтакт) | м2 | 40,4 |
| 22 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 40,4 |
| **Стеля** | | | |
| 1 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 35,46 |
| 2 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi | м2 | 35,46 |
| **Підлога** | | | |
| 1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 35,46 |
| 2 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати до товщини 50 | м2 | 35,46 |
| 3 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 35,46 |
| 4 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 29,5 |
| 5 | Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї | м2 | 7,6 |
| 6 | Укріплення поверхонь грунтовкой СТ-19 (бетоноконтакт) | м2 | 5,96 |
| 7 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,96 |
| 8 | Улаштування плiнтусiв на шурупах | м | 56,5 |
| **Сантехніка** | | | |
| 1 | Установлення пiддонiв душових сталевих | к-т | 2 |
| 2 | Установлення змiшувачiв для душу | шт | 2 |
| 3 | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | к-т | 2 |
| 4 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | м | 15 |
| 5 | Установлення опалювальних радiаторiв кількість: 13,2/8 | кВт | 1,65 |
| **Електромонтажні роботи** | | | |
| 1 | Монтаж світильників LED | шт | 5 |
| 2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | шт | 2 |
| **Інше** | | | |
| 1 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 1,8 |
| 2 | Установлення грат з вивiрянням i закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| Розділ №8. Вивіз сміття | | | |
| 1 | Навантаження смiття вручну кількість: 50,3811/2 | т | 25,19055 |
| 2 | Перевезення сміття до 30 км кількість: 50,3811/2 | т | 25,19055 |