**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**

**Автобусна зупинка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Схематична візуалізація зовнішнього вигляду** | **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| **3288950628_w640_h640_ostanovka-obschestvennogo-transporta****3288950627_w640_h640_ostanovka-obschestvennogo-transporta** | * **МЕТОД КРІПЛЕННЯ:**
* Бетонування опор
* **ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:**
* **Довжина –** 2900 мм
* **Ширина –** 1700 мм
* **Висота -** 2250 мм
* **ВАГА ВИРОБУ:** 90 кг.
* **КОМПЛЕКТНІСТЬ:**
* Автобусна зупинка – 1 шт.
* Лавка зі спинкою (на задній стінці) – 1 шт.
* **КОЛІР:**
* Зелений матовий для металоконструкцій та сірий матовий для бокових та задньої стінок.
* **МАТЕРІАЛИ ВИГОТОВЛЕННЯ:**
* **Каркас:**
* Труба профільна 40х40 мм
* **Лавки для сидіння:**
* Оброблені пиломатеріали хвойних порід 1-гатунку
* Покриття деревозахистною сумішшю на основі лаку.
* **Покритя:**
* **Дах, задня стінка, нижні бокові стінки**:
* Профнастил 0.45 мм
* **Верхні бокові стінки:**
* Полікарбонат сотовий прозорий білого кольору 1100х1700х8 мм
* **Метизи та кріплення**
* **Захист металевих конструкцій від корозії:**
* Грунт алкідний ГФ-021
* Емаль ПФ-115
 |