**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**

**Автобусна зупинка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Схематична візуалізація зовнішнього вигляду** | **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| **3288950628_w640_h640_ostanovka-obschestvennogo-transporta**  **3288950627_w640_h640_ostanovka-obschestvennogo-transporta** | * **МЕТОД КРІПЛЕННЯ:** * Бетонування опор * **ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:** * **Довжина –** 2900 мм * **Ширина –** 1700 мм * **Висота -** 2250 мм * **ВАГА ВИРОБУ:** 90 кг. * **КОМПЛЕКТНІСТЬ:** * Автобусна зупинка – 1 шт. * Лавка зі спинкою (на задній стінці) – 1 шт. * **КОЛІР:** * Зелений матовий для металоконструкцій та сірий матовий для бокових та задньої стінок. * **МАТЕРІАЛИ ВИГОТОВЛЕННЯ:** * **Каркас:** * Труба профільна 40х40 мм * **Лавки для сидіння:** * Оброблені пиломатеріали хвойних порід 1-гатунку * Покриття деревозахистною сумішшю на основі лаку. * **Покритя:** * **Дах, задня стінка, нижні бокові стінки**: * Профнастил 0.45 мм * **Верхні бокові стінки:** * Полікарбонат сотовий прозорий білого кольору 1100х1700х8 мм * **Метизи та кріплення** * **Захист металевих конструкцій від корозії:** * Грунт алкідний ГФ-021 * Емаль ПФ-115 |