Технічне завдання на виконання оздоблювальних робіт в магазині м. Новоселиця.

Після прийняття приміщення для виконання ремонтних робіт, необхідно:

1. Виконати дефектування стін, стелі і підлоги, а також перевірити стан сантехнічних пристроїв і перевірити прилади обліку і транспортування ел.ен..
2. При наявності тріщин і сколів на стінах, виконати усунення всіх дефектів.
3. При необхідності, переклеїти керамічну плитку яка потребує дефектування.
4. При необхідності замінити пошкоджені карти стелі армстронг.
5. Виконати улаштування електропроводки, змонтувати розетки, вимикачі, змонтувати трекшини і трекові світильники, всі роботи виконувати у відповідності з дизайн проектом!
6. Шляхом улаштування штроб, прокласти виводи для підключення торгівельних столів, які розміщені в середині торгового залу, видиму частину електричного кабелю зафіксувати спиралью(кільцями Д30-40мм) штроби заробити фугою у колір існуючої фуги.
7. Існуюче освітлення перекомутувати і підєднати в сичтему освітлення магазину.
8. Виконати ревізію в ЩО. Закріпити адресну схему.

Діфавтомат 16А 2шт (розділити розетки торг.зал)

25А кондіціонер

25А теплова завіса

16А освітлення

10А шафа СКС

10А охоронне обладнання

Реле часу вивіска під'єднати від автомату освітлення.

1. Виконати улаштування аудіомережі з відповідним підключенням аудіо динаміків, у відповідності з дизайн проектом.
2. Прокласти комунікації для монтажу кондиціонера.
3. Виконати фарбування стін в корпоративні кольори, у відповідності з дизайн проектом.
4. Виконати монтаж кондиціонера (поставка замовника,БУ виконати читку дозаправку, монтаж внутрішнього блоку виконати ліворуч від вхідної групи(дивимось з торг залу) 5-7 см від стелі, зовнішній блок на фасаді). Виконати монтаж теплової завіси (поставка замовника, БУ).
5. Виконати встановлення шафи СКС(у приміщенні санвузла над вхідними дверями), патчпанелі,мережевого фільтру,подвійних розеток СКС,провести кроссіровку та маркування.
6. Виконати монтаж торгівельного обладнання з підключенням його до ел.мережі, у відповідності з дизайн проектом.
7. Вивести кабель 3\1.5 під вивіску(запас 3м),провести ревізію вивіски(блок живлення, світлодіоди, поставка вивіски від замовника бу), змонтувати вивіску на фасаді-підключити живлення через реле часу,налаштувати реле часу).
8. Замінити серцевину замка вхідних дверей.

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**