Болкон

1. Поправить стык - потолок стена (декоративная наступает на потолок) – нет ровной линии.
2. Проакрилыть ппремыкание потолок – рама
3. Закрасить декоративкой торец плинтуса
4. Отмыть раму от строительного (шпаклевка, краска, декоративка) и при открытой створке притереть грязь

Кухня

1. Открытая зона (что не закрывает мебель) – затянуть декоративкой
2. Блок с 4х розеток на фартухе (минус 1 розетка и + 1 -1но клавишный выключатель)
3. Возле посудомойки смонтировать 2 розетки
4. На подоконник поставить заглушку с 2х сторон
5. Покрасить пробели на окрашеных трубах + полипропиленовые труби и шаровые краны (кроме ручек)
6. Отмыть подоконник и окно
7. Нет премыкание на откос-окно + вымазан откос декоративкой
8. Закрасить декоративкой торец плинтуса
9. Монтаж приборных кранов – 3 шт умывальник 2и с/м 1.
10. Монтаж витяжки (возможно перенос розетки) монтаж короба и окраска его
11. Монтаж варочной
12. Монтаж мойки (комплекс)
13. Закрасить торец фартуха
14. Монтаж отбойников для ручек (силиконовые наклейки)
15. Подключение с/м
16. Монтаж + подключение диодной подсветки

Комната -коридор

1. Проверить розетки – горизонтальность
2. Закрасить декоративкой торец плинтуса
3. Закрасить 2 деревяные решетоки - декоративкой
4. Проверить горизонтальность монтажа внутреннего блока кондишена (уровень на него и фото фиксация)
5. Поправить зарезы под 45\* на заглушке натяжного потолка + отходя т обводы вокруг труб
6. Деревяные решетки примыкание (виден зазор)
7. Силовой щит – монтаж заглушек между автоматами + подписать
8. Поправить угол декоративки вход на кухню

Санузел

1. Поправить затирку (много мест) выдрать глубже до одинакового углубления
2. Внутренние углы + горизон по периметру в душ кабине – нужно силиконить
3. Силиконить премыкание вокруг умывальника
4. Монтаж приборных кранов – бойлер 2 шт
5. Перед монтажем капельника- вкручиваем хром удленитель – кольцо - дальше угловой нипель -дальне внутр заглушку – потом отверстие в нем и капельник.

Общие работы все комнаты

1 Всю декоративку протянуть воском (гладилкой на сдир)

2. Ввесь торец плинтуса протянуть декоративкой

Коридор (наружный)

1. Запенить отверстие с под выхода кабелей
2. 2 Стянуть финишем вокруг двери (всю гипсовую штукатурку) вокруг дверей