Тех завдання Сарай №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування робіт, витрат | Одиниці | Кількість |  |
|  | **1. ВНУТРІШНІ РОБОТИ: ГНОЄПРОВІД, ЩІЛЬОВІ ПІДЛОГИ** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж воріт металевих у цегляних стінах | шт | 18 | 40 000 |
| 2 | Мурування прорізів у зовнішніх стінах блоками з ПБ | м3 | 109,8 | 160 000 |
| 3 | Пробивання канав у бетонних підлогах | мп | 72 | 40 000 |
| 4 | Копання траншей для гноєпроводу | мп | 144 | 30 000 |
| 5 | Улаштування пісчаної постілі трубопроводу | м3 | 10,1 | 15 000 |
| 6 | Укладання трубопроводу гноєвидалення діам. 250 мм | мп | 216 | 70 000 |
| 7 | Зворотня засипка і трамбування траншей трубопроводу | м3 | 20,2 | 20 000 |
| 8 | Бетонування канав у бетонній підлозі | м3 | 2,6 | 10 000 |
| 9 | Улаштування опорних стовбчиків щільових підлог із цегли | м3 | 4,5 | 50 000 |
| 10 | Монтаж опорних балок із залізобетонних шпал | шт | 162 | 15 000 |
| 11 | Монтаж опорного металевого кутника та кріплень | тонн | 1,02 | 50 000 |
| 12 | Монтаж плит збірних щільових підлог | шт | 864 | 100 000 |
| **Разом по розділу:** | | | | **600 000.00** |
|  | **2. ЗОВНІШНІ РОБОТИ: ПОКРІВЛЯ, ВІДМОСТКА, ФАСАД** |  |  |  |
| 13 | Ремонт шиферної покрівлі місцями (10% заміна) | м2 | 150 | 30 000 |
| 14 | Залагодження дефектів цегляної кладки | місць | 20 | 30 000 |
| 15 | Герметизація отворів монтажною піною | місць | 12 | 10 000 |
| 16 | Ремонт дощатої підшивки покрівлі | мп | 37,2 | 10 000 |
| 17 | Заміна конькової планки з листового заліза | мп | 72 | 10 000 |
| 18 | Утеплення та законопачення конька мінеральною ватою | м3 | 36 | 10 000 |
| 19 | Ремонтне бетонування існуючої відмостки | м3 | 2 | 10 000 |
| 20 | Вапняне фарбування фасаду | м2 | 558 | 30 000 |
| **Разом по розділу:** | | | | **140 000.00** |
|  | **3. УЛАШТУВАННЯ КОРМОЛІНІЙ. ОБЛАДНАННЯ** |  |  |  |
| 21 | Монтаж металевого стаціонарного бункеру для подачі корму | шт | 1 | 20 000 |
| 22 | Монтаж та наладка систем управління подачі корму | шт | 2 | 20 000 |
| 23 | Монтаж електродвигуна | шт | 2 | 5 000 |
| 24 | Монтаж станції кормороздачі | шт | 2 | 5 000 |
| 25 | Прокладання трубопроводу подачі комбікорму | мп | 306 | 30 000 |
| 26 | Встановлення кормушок | шт | 90 | 10 000 |
| 27 | Виготовлення та монтаж елементів кріплення трубопроводу | тонн | 0,9 | 70 000 |
| **Разом по розділу:** | | | | **160 000.00** |
|  | **4. УЛАШТУВАННЯ ЛІНІЙ НАПУВАННЯ СВИНЕЙ** |  |  |  |
| 28 | Прокладання труб водопостачання відкрито по стінам | мп | 306 | 30 000 |
| 29 | Монтаж поїлок для поросят | шт | 90 | 10 000 |
| **Разом по розділу:** | | | | **40 000.00** |
|  | **5. РЕВІЗІЯ ДІЮЧОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ** |  |  |  |
| 30 | Ревізія діючої системи вентиляцї | чол.змін | 5 | 30 000 |
| 31 | Комплекс електромонтажних робіт. Ревізія щитків, автоматів | чол.змін | 3 | 20 000 |
| 32 | Заміна ламп, ремонт світильників | чол.змін | 3 | 10 000 |
| **Разом по розділу:** | | | | **60 000.00** |
| **Разом по розділу:** | | | | **1 000 000.00** |

Доброго дня, до завдання є питання щодо влаштування басейнів, вказано лише стовбчики, рігеля та решітки. Питання зі стінками по периметру цих басейнів, вони є чи їх треба виконати?

Займаюсь будівництвом свинарників з 2014 року. Маточники, дорощування, відгодівля.

Системи зберігання гною (бетонні заглиблені на 6000 м3, або підпідлогові при неможливості встановлення зовнішніх), монтаж та пусконаладка обладнання (кормороздачі, напування), кліматичне обладнання (опалення, приточні клапана та витяжні шахти).

Ціни такі, тому що докладно уявляю склад робіт.

Готівка, можна безнал з ПДВ, проте буде дорожче майже на 50%.

Максим Володимирович

+38 067 744 81 34











