**Технічне завдання на поточний ремонт магазину «Vodafone»**

**м. Київ пр-т Правди 47 ТЦ «РЕТРОВІЛЬ»**

1. **меблі**
* Демонтаж панелей аксесуарів (1200мм – 3шт, 600мм -1 шт)
* Монтаж панелей аксесуарів (1200мм – 5шт, 600мм -1 шт) . Кріплення до г/к стіни виконати з застосуванням дюбелю «молли».
1. **Стеля**
* Демонтаж пошкодженої частини підвісної стелі типу Грильто.
* Монтаж підвісної стелі типу грильтто (колір – коричньовий (дуб), чарунка 100х100)
* Виконати вирівнювання підвісної стелі типу Грильто. Перевірити кріплення стелі до перекриття. У разі необхідності встановити додаткові підвіси
1. **Стіни**
* Виконати шпаклювання відкосів під фарбування в місцях пошкодження г/к стін.
* Виконати розшивання тріщин в відкосах та стінах з наступним їх зароблянням.
* Виконати додаткове кріплення г/к перегородки (зі сторони підсобного приміщення)
* Виконати пофарбування відкосів водоємульсійною фарбою - колір аналогічний існуючому
* Виконати пофарбування стіни за касовим столом у RAL 3020 (червоний)
* Інші стіни пофарбувати зносостійкою водоемульсійною фарбою RAL 9010 (білий)
1. **Електрика**
* Виконати перевірку електромережі магазину. Особливу увагу звернути на лінії по якиїх спрацювали автоматичні вимикачі (зовнішня реклама, підключення столів).
* Виконати пере підключення двух рівневого стола.
* Виконати демонтаж вбудованих світильників. Перевірити їх працездатність (10 шт)
* Виконати монтаж вбудованих світильників (12 шт). Світильники поставляється Замовником
* Виконати регулювання направленості освітлення приміщення.
* Виконати монтаж СКС шафи 600\*600 на г/к стіну у підсобному приміщенні. Шафа поставляється замовником
* При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.
* Після закінчення електромонтажних робіт виконати заміри опору ізоляції з оформленням «Технічного звіту»
* Виконати LED підсвітку дву рівневих столів згідно окремого ТЗ

**7) Інші роботи:**

* *Виконати заміну замка в металевій шафі*
* *На час проведення робіт скляні вітрини та ролету закрити непрозорою білою плівкою*
* *Після закінчення робіт виконати після будівельне прибирання приміщення*

***Додаткова інформація:***

* *Висота стелі 4100мм, до перекриття 6500мм*
* Для монтажу підвісної стелі є існуючі посиленні профілі на висоті 4500мм
* Допуск до приміщення тільки за погодженими списками співробітників
* При виконанні робіт дотримання вимог ТБ, ОП та вимог ТРЦ «РЕТРОВІЛЬ»

*Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.*

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Світильник CEZAR AT – 2 шт*
2. *Шафа комутаційна 600\*600 – 1шт*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **№ п/п**
 | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 10.00 16.06.2022 г**

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**