29.06.2022 р. м. Івано-Франківськ

Технічне завдання на встановлення кондиціонерів в магазині, м. Івано-Франківськ.

Вашу пропозицію прошу надати на пошту kpbud@vodafone.ua

Для забезпечення нормального функціонування магазину і відвідування його клієнтами, необхідно встановити два кондиціонери. В ході виконання робіт, необхідно виконати наступні роботи:

1. Площа торгівельного залу 208 м.Кв;
2. Виконати перевірку і діагностику кондиціонерів б/у, (NEOCLIMA NU-24AHELw і OSAKA ST-24HH);
3. Прокласти фріоно/магістраль від зовнішнього до внутрішнього блоків (орієнтовно 30 м.п.), товщина стін 120 мм і 450 мм;
4. Частково демонтувати підвісну стелю (алюм. Ламелі, висота +/-4 м.) в місцях встановлення внутрішніх блоків кондиціонерів і після закінчення монтажних робіт змонтувати стелю.
5. Змонтувати зовнішні блоки (без захисних каркасів), на висоті до +/-4 м.;
6. По можливості змонтувати відведення конденсату в каналізаційну мережу для уникнення підмерзання її в зимовий період;
7. В разі відсутності можливості прокладання конденсато-магістралі з природнім нахилом, встановити дренажний насос;
8. Встановити окремі автоматичні вимикачі і прокласти живлення для кондиціонерів (орієнтовно 50 м.п.);
9. Налаштувати і відрегулювати кондиціонери.
10. Трасу зафарбувати у колір за простором стелі

В ході робіт можливе виникнення додаткових, прихованих робіт.