Відновлювальні роботи в ТТ в м. Балаклія, Жовтнева, 37

У магазині, що розташований у багатоповерховій будівлі, на першому поверсі, необхідно виконати ремонтно-відновлювальні роботи. 1) Виконати прибирання та вивіз сміття 15 мішків. 2)Заказати та вставити два склопакети (склопакет - два скла 4мм на відстані 24мм одне від одного, видимі розміри скла у дверях 68,8х180см – обидва) у двостворкові двері. Також на одну зі створок необхідно заказати штапіки з резиновими прокладками для ущільнення (є тільки один нижній). Придбати та встановити відповідну планку для замкового язичка на вхідні металопластикові двері. 3) Герметизувати отвори від вистрелів вогнестрільної зброї на розсувній решітці за допомогою зварювання, зашліфувати ділянки решітки (довжиною 30-40см) та пофарбувати решітку. Придбати та замінити замок розсувної решітки. 4)Вирівняти та при необхідності посилити ділянки підвісної стелі «Армстронг», на загальній площині, яка дорівнює 38шт. плиткам стелі (13,68м.кв). Також необхідно замінити 30шт плиток підвісної стелі, в чотири з них встановити світильники (ці світильники вже під’єднані до живлення). 5)В магазині не горять 5шт світильників (ймовірно внаслідок пошкодження стелі стався обрив ланцюга живлення світильників) необхідно відновити. 6)Замінити відрізок гіпсокартону на стіні при вході, ліворуч, у низу (відрізок 300х700мм). Замінити відрізок гіпсокартону у стіні 200х200мм, у туалеті, з боку умивальника. 7)Зачистити стару краску та плісняву на поверхні стіни 1,5м.кв, погрунтувати грунтовкою проти плісняви та пошпаклювати 5м.кв., потім поґрунтувати та пофарбувати (торговий зал, підсобка та туалет) 82м.кв у колір RAL9010, попередньо демонтувавши плінтус 28м.пог, 4 розетки та внутрішній блок кондиціонеру (після фарбування встановити знов). Пофарбувати стіну 7,83м.кв у колір RAL3020, попередньо демонтувавши розетку та кріплення для телевізора. 8)Встановити СКС шафу 600х450х540мм до стіни у підсобному приміщенні. Продзвонити 10 кабелів витої пари СКС шафи з СКС розетками на двох столах обслуговування клієнтів, а також обжати ці кабелі у патч-панелі в СКС шафі (вони були вирвані з патч панелі при падінні СКС шафи. При необхідності виконати заміну пошкоджених СКС кабелів (довжина однієї нитки кабелю 22м)), промаркувати СКС розетки на двох столах та порти на патч-панелі. 9) На корпусі бойлера обірвало стандартне кріплення, необхідно закріпити існуючий бойлер по новому (як варіант: до задньої кришки бойлера закріпити металеву пластину приблизно 30х300х1,5мм, гвинтами, що скріпляють корпус бойлера (при необхідності придбати длиніші гвинти). На існуючу пластину кріплення (з двома крюками) на стіні, бойлер буде чиплятись за пластину, що було прикріплено. 10) Замінити дверне полотно з замком у підсобне приміщення, колір дверей (аналогічний існуючому) RAL9010 (розмір дверного полотна 830х2015мм). При не можливості замінити тільки дверне полотно, замінити дверний блок повністю. 11)Закріпити вирвану з гіпсокартону розетку у туалеті. 12)Встановити та закріпити дві емблеми Водафона (20-30см в діаметрі) у два столи для обслуговування. 13) виконати демонтаж та монтаж настінних панелей аксесуарів 1200 – 4шт. Виконати монтаж панелей аксесуарів 1200 – 5шт. 14) Змістити кассовий стіл 2400 на 1м блище до проходу, та при необхідності відновити електроживлення (кабель живлення приходе до столу). Виконати встановлення столу для обслуговування (стіл знаходиться в двох метрах від місця для встановлення). Встановити та підключити до живлення 5 дворівневих столів.

* **Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua
* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 21.10.2022 г**