|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | *Додаток Д ( Е ) довідковий*  *до ДБН А.2.2-3:2014*  *затверджений Наказом*  *Мінрегіонбуду України*  *від 04.06.2014 № 163* | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Капітальний ремонт покриття з влаштуванням плиток ФЕМ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
| 1 | Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщаних  сумішей оптимального гранулометричного складу  одношарових, товщиною 12 см | | | м2 | 2000 |  | |
| 2 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття  з піщано-щебеневих сумішей виключати до норм 18-22-  1 до 10см | | | м2 | -2000 |  | |
| 3 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних  елементів мощення [ФЭМ] | | | м2 | 2000 |  | |
| 4 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення  [ФЭМ] | | | м різу | 200 |  | |
| 5 | Установлення бортових каменів бетонних і  залізобетонних при цементнобетонних покриттях | | | м | 20 |  | |
|  | | | | | | | | |