|  |  |
| --- | --- |
|   | *Додаток Д ( Е ) довідковий**до ДБН А.2.2-3:2014**затверджений Наказом**Мінрегіонбуду України**від 04.06.2014 № 163* |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| Капітальний ремонт покриття з влаштуванням плиток ФЕМ  |
|   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Улаштування основ та покриттів з щебенево-піщанихсумішей оптимального гранулометричного складуодношарових, товщиною 12 см |  м2 | 2000 |   |
| 2 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриттяз піщано-щебеневих сумішей виключати до норм 18-22-1 до 10см |  м2 | -2000 |   |
| 3 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] |  м2 | 2000 |   |
| 4 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення[ФЭМ] |  м різу | 200 |   |
| 5 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при цементнобетонних покриттях |  м | 20 |   |
|   |