|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип виробу:** | **«Добудова до навісу 48х5,1м»** |

 |
| **Загальні Розміри:** |
| **Довжина** | 48,0 м. |
| **Ширина** | 10,3 м. |
| **Висота** | 3,0 м. (В нижчий відмітці ) |
| **Загальна площа** | 494,4 м2. |
| **Конструкція виробу:** |
| **Монтування колон в грунті** | Д 280-300 мм, глибина 1,0-1,2 м. |
| **Каркас:** | Сталеві профільовані труби 80х80х4 мм, 60х30х2 мм, пофарбовані антикорозійною темно-сірою фарбою. |
| **Ребра жорсткості:** | Сталеві профільовані труби 60х40х3 мм, 60х40х2 мм, пофарбовані антикорозійною темно-сірою фарбою. |
| **Зв’язуючі елемнти:** | Кутник 45х45х4 мм. |
| **Прогон:** | Балки з сталевих профільованих труб 40х20х2 мм, пофарбовані антикорозійною темно-сірою фарбою. Профільна труба 60х40 2 мм пофарбовані антикорозійною темно-сірою фарбою. |
| **Дах/Стеля:** | двосхила, оцинкований профнастил ПК-20 (RAL7024) |





**Схема монтування колон**



|  |  |
| --- | --- |
|  | План-схема виробу: |
|  |