1) Демонтаж всіх перегородок згідно планограми (крім стіни, де розміщена щитова);

2) Демонтаж всіх існуючих електричних мереж по приміщенню (світильники, кабеля, розетки, вимикачі тощо)

3) Закласти 2 дверних пройоми;

4) Демонтаж вентиляційних каналів та труб опалення;

5) Пошпаклювати стіни та пофарбувати в білий і жовтий колір;

6) Зашити каналізаційні труби;

7) Демонтаж склоблоків;

8) Утеплити двері чорного виходу;

9) Утеплення або заміна вікон (краще замінити на металопластикові);

10) Монтаж стелі типу Армстронг;

11) Монтаж сірої плитки на підлогу;

12) Демонтаж пандусів по залу;

13) Пофарбувати двері в білий (по залу);

14) Ремонт та ревізія туалету;

15) Монтаж нової електрики та освітлення згідно планограми;

16) Ревізія або заміна ролетів;

17) Заміна вхідних дверей (2шт) згідно стандарту (80см вхід, 40см штульп)

18) Облаштувати поріг при вході (зараз високий, будуть покупці спотикатись)