**Ремонтні роботи в ТТ в м. Охтирка, Армійська, 1**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Охтирка, Армійська, 1, необхідно:

1)Виконати заміну плитки підвісної стелі «Армстронг» - 2шт;

2)Виконати технічне обслуговування кондиціонера спліт системи – 1шт:

3)Пофрбувати у білий колір метелевий конвектор у торговому залі – 0,85м.кв;

4)В підсобному приміщенні приклеїти плитку на підлозі – 0,033м.кв (плитка є);

5)Закріпити дверну рочку на двері у підсобне приміщення (розхиталась, з’явився зазор між ручкою та полотном двері);

6)Замінити кран на умивальнику;

7)Приклеїти плитку (бруківку) перед входом в магазин 2шт. (загальна площа 0,08м.кв);

8)Зачистити ГКЛ від корозії у тамбурі, обробити антикорозійною грунтовкою та зашпаклювати 0,25м.кв, в також пофарбувати водоемульсійною краскою у білий колір (RAL9010) стіни у тамбурі до виисоти 1м, загальна площа фабрування – 2,26м.кв;

9)Оббити існуючу штукатурку та виконати перетяжку стін фасаду по маякам за необхідності виконати набивку (металевої) штукатурної сітки. Також є ймовірність необхідності демонтажу та монтажу існуючого банера 3,3х2,1м. Всі матеріали: арматурну сітку, дюбелі для кріплення сітки, грунтовка Ceresit CT17, шпаклівка Ceresit CT85, маяки тощо, необхідно придбати підряднику що має виконувати дані роботи. Загальна площа оббивки та перетяжки 31м.кв. Всі скриті роботи необхідно докладно фотографувати (встановлення арматурної сітки, демонтаж банера тощо);

10)Грунтування та фарбування стін фасаду у колір RAL3020 загальною площею 31м.кв.

Всі матеріали окрім оговорених необхідно придбати підряднику.

**Ремонтні роботи в ТТ в м. Суми, Покровська, 10**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Суми, Покровська, 10, необхідно:

1)Погрунтувати та пофарбувати водоемульсійною фарбою RAL9010 відрізок стіни під кондиціонером 0,9м.кв;

2)Замінити плінтус (білий) на аналогічний, загальною довжиною 6м.пог., а також кутики 4шт зовнішніх та заглушки 2шт;

3) У приміщенні торгового залу замінити світильник Cezar-at – 1шт (поставка замовника);

4) У приміщенні торгового залу замінити світильник LED круглий, зовнішній діаметр 0,22м (білий);

5)Встановити жалюзі тканеві, рулонні, білі на вікна та на двері, всього – 8шт, приблизні розміри: 1,17х1,83м – 4шт, 0,91х1,83м – 2шт, на двері 0,62х2м – 1шт, 0,31х2м – 1шт. Точний замір жалюзі необхідно виконати підряднику, що має виконувати дану роботу;

6)Закріпити одну вертикальну частину коробу дверей (у підсобне приміщення) до стіни – 2,1м.пог;

7)Закріпити ручку дверей у підсобне приміщення (розхитана);

8)Пофарбувати двері у підсобне приміщення у колір RAL9010, розміри двері з лиштвою 1мх2,11 (пофарбувати з двох сторін);

9) Поміняти кран кульовий ½" – 1ш, у туалеті.

10) У зв’язку із запланованим ремонтом ганку перед першими вхідними дверима магазниу, необхідно відновити відкриття та закриття другого входу до магазниу. Наразі ці двері закриті, але за словами орендодавця якщо їх відкрити, то дуже важко їх буде закрити (ключ є). Необхідно відновити нормальну роботу дверей та за необхідністю виконати заміну довгорейкового замка на других вхідних дверях магазину, довжина рейки приблизно 207см. Точний замір та придбання замка необхідно виконати підряднику.

Всі матеріали окрім оговорених необхідно придбати підряднику.

**Ремонтні роботи в ТТ в м. Суми, пл. Незалежності, 3**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3, необхідно:

1)Відпав флагшток на фасаді будівлі, біля входу, необхідно прикрутити на дюбелі Molly (4шт) (флагшток є).

2)Виконати заміну антиковзаючих рейок 1,5х0,05м, з резиновими вставками – 3шт.

3)Пофарбувати перила перед входом у магазин. Перила з труби діаметр 70ммх1,1м та двох опор довжиною по 0,9м з квадрату 60мм (сірий колір).

4)Закріпити на козирку перед входом (на висоті 3,5м) існуючі пластикові панелі розміром 0,1х0,4м – 17шт.до існуючого профілю, (на саморізи 2,5х20мм - 17шт, або приклеїти).

5)Закріпити (приклеїти) металеву рейку до пандуса (приклеїти необхідно край рейки 0,012х0,33м, що відходе від пандусу).

6)Відрегулювати другі вхідні двері алюмінієві до магазину.

7)Зашпаклювати та підкрасити RAL9010 міста від кріплення камер відеонагляду діаметр -0,1м – 3шт.

8)Підшпаклювати 0,02м.кв та пофарбувати в чорний колір бортик стіни під стелею, шириною 0,12м, загальною довжиною 57,53м.

9)Варіант 1.Демонтувати 5 подвійних світильника та 2 одинарних світильника, що не світяться (погано світяться) та замінити їх на світильники Cezar-at, що поставляються замовником, але для їх встановлення підряднику необхідно придбати у фірми Quantula (тел.0672002024) адаптери (коробки аналогічні існуючим у даному магазині для кріплення світильників на підвісній стелі з ламелів). Ціна адаптера від 5 до 7 євро по існуючому курсу євро, строк виготовлення до 1 неділі. Всього, замість існуючих (подвійних 5шт та одинарних 2шт) світильників необхідно закріпити 12шт одинарних Cezar-at з їх розташуванням як до демонтажу (та 12шт адаптерів для них). Кріплення однго світильникіа з адаптером необхідно виконувати на тросових підвісах: до перекриття магазниу кріпиться дюбель з гаком 1шт, від нього на тросу кріпиться світильник. (фото встановленого світильника з розмірами адаптера додається до ТЗ).

Також для заміни світильників необхідно додати роботи по демонтажу та монтажу підвісної стелі з ламелів 20м.кв.

9)Варіант 2. Також можливе відновлення роботи існуючих 5шт подвійних та 2шт одинарних світильників. Для цього необхідно демонтувати існуючі світильники, демонтувати їх внутрощі та монтувати в них патрони Е14 та LED лампи (форми грибок). Патрони Е14 – 12шт, лампи під патрон Е14 (грибок)- 12шт та провід для з’єднань (4м) у світильнику, необхідно придбати підряднику. Після заміни ламп, встановити світильники на свої місця.

10)Замінити світлодіодні стрічки у світильнику довжиною 1,5м, під стелею, що світить на стіну (2шт. поряд у світильнику, всього 3м).

11)Закріпити плінтус (приклеїти до ГКЛ стіни). Розмір плінтуса 0,1х2,42м.

12) Встановити вентиляційну решітку у торговому залі, біля вікна, у отвір розмірами 0,155х0,23м.

13)У торговому залі біля вікна зачистити від корозії поверхню ГКЛ стіни 0,076м.кв, обробити протигрибковою грунтовкою та пофарбувати RAL9010 проміжок стіни (біля вікна) 4,23х0,46м, загальною площею 2м.кв.

14) Пошпалкювати біля входу у підсобне приміщення проміжки стіни загальною площею 0,07м.кв, а також пофарбувати стіни RAL9010 до висоти 1,72м (до рейки для підсвічування стіни), проміжки стін, загальною площею 10м.кв.

15)Замінити 20шт люмінісцентних ламп (на 5-ти світильниках 600х600мм) та 10шт стартерів для них.

Всі матеріали окрім оговорених необхідно придбати підряднику.

**Ремонтні роботи в ТТ в м. Суми, 1-ша Набережна р. Стрілка, буд. 10, прим. 4.**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Суми, 1-ша Набережна р. Стрілка, буд. 10, прим. 4, необхідно:

1)Настроїти вхідні, металопластикові двері – 1шт;

2)Навколо колони та біля входу у підсобне приміщення замінити плінтус сірий на аналогічний, загальною довжиною 3,14м.пог. А також зовнішні кутики 5шт, та 1шт заглушку для плінтусів.

3)Покрасити двері з лиштвою та ручкою (RAL9010), розмір - 1,1х2м – 2шт (покрасити з однієї сторони).

4)На дверях у підсобне приміщення при замиканні та відмиканні замка, ключ зачіпляється за накладку замка, небхідно демонтувати накладку та підпиляти круглим напилком накладку у замковому отворі на 5мм та знов прикрутити.

5)Замінити LED світильник, діаметром 10см, біля входу у підсобне приміщення.

6)У торговому залі замінити карту армстронг на аналогічну.

7)У підсобному приміщенні у існуючий отвір діаметром 20см встановити LED світильник.

Всі матеріали окрім оговорених необхідно придбати підряднику.

**Ремонтні роботи в ТТ в м. Суми, пр-т Лушпи, 4/1 ТРЦ «Лавина»**

У діючому комерційному приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т Лушпи, 4/1 ТРЦ «Лавина», необхідно:

1)Замінити плінтус чорний, загальною довжиною 1,03м на аналогічний, та зовнішні кутики для плінтуса -2шт.

2)Для пофарбування (красної стіни RAL3020) необхідно двемонтувати та монтувати: 2 розетки, 3 вимикача, телевізор 55дюймів, настінну панель 600 – 1шт, настінну панель 1200 – 2шт, стіл для обслуговування 0,83х0,75м, плінтус 7м.пог.

3)Пофарбувати красну стіну RAL3020 загальною площею 20,44м.кв.

4)Пофарбувати відрізок стіни RAL9010 - 0,52м.кв під куточком споживача.

5)Замінити існуючу кришку кабельного каналу (алюмінієва у самоклійкій плівці, колір темний каштан) на підлозі, що іде від круглого столу до касового столу розміром 0,04х1,76 на аналогічну.

Всі матеріали окрім оговорених необхідно придбати підряднику.

Обстеження треба врахувати у комерційній пропозиції. Робота по договору. Прошу надати комерційну пропозицію та термін для гарантійного ремонту.

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 18.05.2023 г**