|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Роботи по вентиляції **ВЕНТАЛЯЦІЯ В-1** | **Од.** |
| **1** | **Установлення вентиляторів канальних:** |  |
| *-* | *Вентилятор Вентс ТТ 125* | *1 шт* |
| **2** | **Установлення вставок гнучких:** |  |
| *-* | *Вставка гнучка ВВГ 125* | *2 шт* |
| **3** | **Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм:** | **5,5 м2** |
| *-* | *Клапан зворотний КОМ 125* | *1 шт* |
| **4** | **Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм**  |  |
| *-* | *Повітропровід з оцинкованої сталі діам. 125 мм* | *14 м* |
| **5** | **Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм** | **1,1 м2** |
| **-** | *Коліно 90 град. з оцинкованої сталі діам. 125 Спіровент* | *2 шт* |
| **-** | *Заглушка з оцинкованої сталі 250х300 мм* | *1 шт* |
| **6** | **Установлення клапанів вогнезатримувальних:** |  |
| *-* | *Противибуховий пристрій К-МZS 250х300* | *1 шт* |
| *-* | *Врізка пряма з оцинкованої сталі діам. 125 мм* | *1 шт* |
| **7** | **Установлення анемостатів:** |  |
| *-* | *Анемостат вентиляційний А 125 ВР* | *1 шт* |
| **8** | **Установлення регуляторів швидкості** |  |
| *-* | *Регулятор швидкості РС-1-0,5* | *1 шт* |
| **9** | **Свердлення отворів, діаметр до 160 мм, глибина свердлення 500 мм** | **2 шт** |
| **10** | **Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб** | **2 шт** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Роботи по вентиляції **ВЕНТАЛЯЦІЯ В-2** | **Од.** |
| **1** | **Установлення вентиляторів канальних:** |  |
| *-* | *Вентилятор Вентс ВКМ 125* | *1 шт* |
| **2** | **Установлення вставок гнучких:** |  |
| *-* | *Вставка гнучка ВВГ 125* | *2 шт* |
| **3** | **Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм:** |  |
| *-* | *Клапан зворотний КОМ 125* | *1 шт* |
| **4** | **Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм**  | **3,53 м2** |
| *-* | *Повітропровід з оцинкованої сталі діам. 125 мм* | *9 м* |
| **5** | **Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм**  | **1,1 м2** |
| **-** | *Коліно 90 град. з оцинкованої сталі діам. 125 Спіровент* | *2 шт* |
| **-** | *Заглушка з оцинкованої сталі 250х300 мм* | *1 шт* |
| **-** | Трійник з оцинкованої сталі діам. 125 мм | *1 шт* |
| **6** | **Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних** |  |
| **-** | *Шумоглушник СР 120/900* | *1 шт* |
| **7** | **Установлення клапанів вогнезатримувальних:** |  |
| *-* | *Противибуховий пристрій К-МZS 250х300* | *1 шт* |
| *-* | *Врізка пряма з оцинкованої сталі діам. 125 мм* | *1 шт* |
| **8** | **Установлення анемостатів:** |  |
| *-* | *Анемостат вентиляційний А 125 ВР* | *2 шт* |
| **9** | **Установлення регуляторів швидкості** |  |
| *-* | *Регулятор швидкості РС-1-0,5* | *1 шт* |
| **10** | **Свердлення отворів, діаметр до 160 мм, глибина свердлення 500 мм** | 1 шт |
| **11** | **Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб** | 1 шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Роботи по вентиляції **ВЕНТАЛЯЦІЯ П1** | **Од.** |
| **1** | **Установлення припливних установок** |  |
| *-* | *Припливна установка Вентс МПА 300 Е-5,1 А70* | *1 шт* |
| **2** | **Установлення вставок гнучких:** |  |
| *-* | *Вставка гнучка ВВГ 160* | *2 шт* |
| ***3*** | **Установлення заслінок повітряних і клапанів** |  |
| *-* | *Заслінка КРВ 160 з електроприводом СМ 230* | *1 шт* |
| **4** | **Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм**  | **9,42 м2** |
| *-* | *Повітропровід з оцинкованої сталі діам. 160 мм* | *2 м* |
| **5** | **Ізоляція трубопроводів діаметром 160 мм**  |  |
| *-* | *Фольгований базальтовий циліндр діам. 160 мм товщ. 50 мм* | *1 м* |
| **6** | **Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм** | **1,1 м2** |
| **-** | *Коліно 90 град. з оцинкованої сталі діам. 160 Спіровент* | *1 шт* |
| **-** | *Заглушка з оцинкованої сталі 160 мм* | *1 шт* |
| **-** | Перехід з оцинкованої сталі Ф160х250х300 мм | *1 шт* |
| **7** | **Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними** | **1,1 м2** |
| **8** | **Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних** |  |
| ***-*** | *Шумоглушник СР 160/12000* | *1 шт* |
| **9** | **Установлення клапанів вогнезатримувальних:** |  |
| *-* | *Противибуховий пристрій К-МZS 250х300* | *1 шт* |
| *-* | *Врізка пряма з оцинкованої сталі діам. 160/150 мм* | *2 шт* |
| **10** | **Установлення анемостатів:** |  |
| *-* | *Анемостат вентиляційний А 150 ВР* | *2 шт* |
| **11** | **Свердлення отворів, діаметр до 160 мм, глибина свердлення 500 мм** | **1 шт** |
| **12** | **Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб** | **1 шт** |



