**Технічне завдання на влаштування переформату приміщення магазину**

**м. Житомир, вул. Київська, 77**

1. **Торгове обладнання**

Існуюче обладнання в приміщенні (демонтаж, перенесення в нову зону, монтаж)

* Панель АКС 1200 мм зі склом – 1 шт (розібрати панель від скла та полиць)
* Панель АКС 600 мм зі склом – 1 шт (розібрати панель від скла та полиць)
* Бренд зона «Samsung» (1000мм) - 1шт
* Панель 1200 мм – 9 шт.
* Панель 600 мм – 4 шт
* Двохрівневий стіл – 5 шт (Виконати підключення столів до мережі 220В. Виконати фотофіксацію існуючого стану розеток за панелями та фотофіксацію після проведення електромонтажних робіт)
* Касовий стіл – 1 шт
* Термінал самообслуговування – 1 шт.

Існуюче обладнання в приміщенні (демонтаж, пакування, винесення с ТЦ, навантаження)

* Панель під двохрівневий стіл – 1 шт.
* Набір скла і полиць для панелі 1200 мм – 1 комплект
* Набір скла і полиць для панелі 600 мм – 1 комплект
* Постерна панель 1200 мм – 2 шт.

Нове обладнання (розвантаження, занесення в ТЦ, монтаж)

* Панель Акс – 600мм – 2 шт.
* Стелаж під КБТ – 1 шт
* Двохрівневий стіл 1200 мм -1 шт (виконати підсвітку цього стола та підключити до мережі 220В, окреме ТЗ)

1. **Додаткові роботи :**

* Завісити вхідну групу чорною плівкою (25м2)
* Виконати заміну елементів підсвітки двохрівневого стола 1200 мм, (заміна LED стрічки, заміна трансформатора, змонтувати вимикач (бра) на цю підсвітку)
* Утилізувати одну частину двохрівневого стола (вивезти)

1. **Ролета**

Демонтажні роботи:

* Виконати демонтаж ролети 2,98\*3,1м з ручним приводом. Демонтаж виконати з максимальним збереженням комплектуючих.
* Виконати перенесення демонтованої ролети по до складу ТЦ (по території ТЦ «Глобал ЮА»)

Монтажні роботи

* Виконати монтаж нової ролети з електроприводом, вартість ролети повинна включати всі необхідні витратні матеріали для її встановлення.
* Виконати монтаж кабелю ВВГнг-нд 3\*1,5 в коробі для підключення ролети
* Виконати встановлення накладного щита на 4-6 поз.
* Виконати встановлення та підключення автоматичного вимикача для живлення ролети в накладному щиті
* Виконати пуско-налагоджувальні роботи після монтажу ролети.

***Технічні вимоги для виготовлення ролети:***

* Розмір пройому для встановлення ролети НхВ: 2980\*3100мм (**перед виготовленням ролети розміри уточнити по місцю!!!)**
* Ролета з електричним приводом, потужність приводу підібрати у відповідності з розмірами ролети
* Механізм управління ролетою – ключовий вимикач
* Профіль захисної ролети: профіль алюмінієвий з піним наповнювачем (висоту профілю підібрати у відповідності до габаритів ролети), колір – СІРИЙ (додатково погодити з Замовником)
* Передбачити можливість ручного аварійного відкриття/закриття ролети з допомогою «воротка», управління повинно бути зі сторони ТЦ
* Гарантія на ролету не менше 2 років

***Додаткові вимоги:***

1. Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 21.00 до 9.00.
2. Не «шумні» роботи допускається виконувати в денний час за погодженням з адміністрацією ТРЦ.
3. Наявність посвідчень/наказу по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт
4. Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

|  |  |
| --- | --- |
| **ВИД НА ІСНУЮЧУ РОЛЕТУ З МАГАЗИНУ** | **ВИД НА ІСНУЮЧУ РОЛЕТУ З ТЦ** |
|  |  |

1. **Інші умови:**

* Після виконання робіт виконати прибирання приміщення від будівельного сміття.
* Пакування торгового обладнання виконується згідно ТЗ. Кути та лицьова частина меблів повинна бути закрита гофрокартоном та повністю обернуто стрейч плівкою.

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Меблі згідно планувального рішення*

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Z:\Development\Develop\Рабочая документация отдела строительства\Житомирская\Житомир\Глобал ТРЦ, Киевская 77\23.06.23 до переформату\photo_5235747279548303837_y.jpg |

|  |
| --- |
| Z:\Development\Develop\Рабочая документация отдела строительства\Житомирская\Житомир\Глобал ТРЦ, Киевская 77\23.06.23 до переформату\photo_5235747279548303838_y.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| Z:\Development\Develop\Рабочая документация отдела строительства\Житомирская\Житомир\Глобал ТРЦ, Киевская 77\23.06.23 до переформату\photo_5235747279548303847_y.jpg |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5235747279548304295_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Downloads\photo_5235747279548304380_y.jpg |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 03.07.2023 г**