***ТОВ «БК «ЛС-Сервіс»***

*на проспекті Бажана,32А Дарницького району м. Києва*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва робіт | Об’єм | | Примітка |
|  | **Розділ 1. СТЕЛЯ** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | | Ціни за одиницю без ПДВ | | |
| 1. | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | 197,8 | м2 |  |
| 2. | Розшивання швів на стелі | 113,2 | м |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Грунтування стель | 197,8 | м2 |  |
| 2. | Забивання отворів в бетонних стелях | 0,25 | м3 |  |
| 3. | Забивання борозен в бетонних стелях | 113,2 | м |  |
| 4. | Безпіщане накриття товщиною 1,5 мм нанесенні за 3 рази | 197,8 | м2 |  |
| 5. | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель | 197,8 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 2. СТІНИ** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Відбивання штукатурки в одному місці більше 5 м2 | 152,4 | м2 |  |
| 2. | Очищення стін від фарби | 23,8 | м2 |  |
| 3. | Розщивання швів на стінах | 25 | м |  |
| 4. | Демонтаж дрібних металоконструкцій | 83,7 | кг |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Забивання отворів у бетонних стінах | 0,078 | м3 |  |
| 2. | Забивання борозен у бетонних стінах | 25 | м |  |
| 3. | Грунтування стін бетоноконтактом | 176,2 | м2 |  |
| 4. | Просте штукатурення | 176,2 | м2 |  |
| 5. | Улаштування гіпсокартоної перегородки зі звукоізоляцією  *Гіпсокартон стіновий 12,5х1200х2000 (вогне та вологості)*  *Звукоізоляційна мінвата для перегородок*  *Профiль UW*  *Профiль CW*  *Круги абразивні 125х1 (10 шт)*  *Кутик перфорований для гіпсокартону* | 14,7 | м2 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6. | Облаштування стіни гіпсокартоном | 16,3 | м2 |  |
| 7. | Установлення перфорованих кутиків  *Кутики перфоровані з сіткою* | 28,6 | м |  |
| 8. | Безпіщане накриття стін в 1 мм при нанесенні за 2 рази | 207,2 | м2 |  |
| 10. | Поліпшене фарбування | 207,2 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДІЛ 3. ПІДЛОГА** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Розбирання цементних плінтусів | 94,4 | м |  |
| 2. | Розбирання цементних покриттів підлоги | 197,8 | м2 |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Грунтування підлоги | 297,8 | м2 |  |
| 2. | Улаштування цементної стяжки 20 мм  *Стяжка для підлоги Siltek F35* | 297,8 | м2 |  |
| 3. | Армування стяжки  *Сітка дротяна 100х100х5 Вр* | 297,8 | м2 |  |
| 4. | На кожні 5 мм зміни товщини шару додавати до 60 мм  *Стяжка для підлоги Siltek F35* | 297,8 | м2 |  |
| 5. | Улаштування плитки в 1м2 до 7 шт  *CERESIT СМ-117 Клеюча суміш*  *Плитки керамічні для підлоги 300х300 Чехія*  *Кольоровий шов 2-5мм для замазки швів*  *Фіксатори пластмасові*  *Пластмасові хрестики для укладання плитки* | 297,8 | м2 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6. | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 94,4 | м |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДІЛ 4. УКОСИ** | | | |
| ***Ремонтні роботи*** | | Ціни за одиницю без ПДВ | | |
| 1. | Ремонт штукатурки укосів всередині будівлі по бетону  цементно-вапняним розчином | 2,94 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Установлення перфорованих кутиків | 17,4 | м |  |
| 2. | Безпіщане накриття укосів розчином в 1 мм за 2 рази | 2,94 | м2 |  |
| 3. | Поліпшене фарбування | 2,94 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Матеріали |  | *кг* |  |
| *Ґрунтовка адгезійна Knauf Бетоноконтакт* |  |
| *Грунтовка глибокого проникнення типу Ceresit* |  |
| *Штукатурна суміш Ротбанд* |  |
| *Шпаклівка Knauf Polimer Finish* |  |
| *Фарба водоємульсійна Ceresit ІN 52* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДIЛ 5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Демонтаж світильників | 2 | шт |  |
| 2. | Демонтаж відкритої електропроводки | 23,7 | м |  |
| 3. | Демонтаж розеток | 8 | шт |  |
| 4. | Демонтаж вимикачів | 3 | шт |  |
| 5. | Демонтаж гофротруб для електропроводки діаметром до25мм | 24,5 | м |  |
| 6. | (Демонтаж) розподільних коробок | 4 | шт |  |
| 7. | Демонтаж щитка металевого до 150 кг | 4 | шт |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1 | Світильників в пильних та сирих приміщеннях  *Світильник LED* | 2 | шт |  |
| 2 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  *Розетка накладна 1-на з заземленням* | 1 | шт |  |
| 3 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  *Розетка накладна 2-на з заземленням* | 1 | шт |  |
| 4 | Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм  *Захисна трубка /гофрована/ 16х2,25 мм – 1****,4 м***  *Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм – 2****,3 м***  *Захисна трубка /гофрована/ 25х2,25 мм – 4****,7 м*** | 8,4 | м |  |
|  |
|  |
|  |
| 5 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби  *Кабель ВВнгд перерізом 2х1,5мм2 – 4****,9 м***  *Кабель ВВнгд перерізом 3х1,5мм2 – 3****,8 м***  *Кабель ВВнгд перерізом 3х2,5мм2 – 1****,7 м*** | 10,4 | м |  |
|  |
|  |
|  |
| 6 | Укладання кабелю перерізом до 6 мм2 (12 м, 7 шт по 4х150)  Лоток перфорированный металлический 500х100 мм L-3 м | 12 | м |  |
| Матеріали:   1. Гайка М8– **42 шт** 2. Гайка М6 -**34 ш**т 3. Шайба М6\*20 -**34 шт** 4. Болт М6х16 – **34 шт** 5. Шайба М8х30- **42 шт** 6. Шпилька М8 1000 мм – **21 шт** 7. Цанга М8 – **21 шт** 8. Стяжка монтажна – **1,5 уп** 9. Дюбель 6х40мм – **160 шт** 10. Стяжка під дюбель діам. 6 мм - **160 шт** |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДIЛ 6. ІНШІ РОБОТИ** | | | |
| 1 | Очищення труб від іржі, пилу та масляної фарби | 24,6 | м2 |  |
| 2 | Фарбування труб  *Фарба Кompozit Protekt 3 в 1 антикорозійна* | 24,6 | м2 |  |
| 3 | Ізоляція поверхонь труб листами зі спіненого каучуку  *Полотно Izolon з однобічним фольгуванням Base 8 мм* | 162 | м2 |  |
| *Скотч армований для ізоляції труб теплозвукоізоляції (50 метрів)* | 12 | шт |  |
|  |  |  |  |  |