*Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання з магазину Vodafone  у м. Ужгород, вул. Корятовича, 8/1*

**Перед початком демонтажних робіт погодити технічні моменти та строки проведення з керівником магазину та інженером ТН.**

**Підлога**

Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.

Місця виходу кабелю 220 В з підлоги в торгівельному залі залишаємо. Кінець кабелю ізолюємо.

**Стеля**

Демонтуємо звукові колонки – 2 шт.

Демонтуємо вбудовані світильники – 31шт.

**Стіни**

Демонтуємо мебель та обладнання – згідно проекту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вогнегасник /ОС ПН/ | ШТ | 2 |
| Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1 |
| Настінна панель 600мм | ШТ | 2 |
| Панель для аксесуарів 600мм | ШТ | 1 |
| Настінна панель 1200мм | ШТ | 4 |
| Стілець-табуретка високий | ШТ | 4 |
| Стілець -табуретка низький | ШТ | 2 |
| Стілець зі спинкою високий | ШТ | 6 |
| Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 7 |
| Стіл круглий ТОП 10, 1400 | ШТ | 1 |
| Шафа (600 мм) | ШТ | 1 |
| Еврохук-бар, 600 | ШТ | 2 |
| Стіл для телефонов,800\_ДСП | ШТ | 1 |
| Стіл тех. зони (великий 745\*1770)\_ДСП | ШТ | 1 |
| Стіл для консульт. високий (лівий)\_ДСП | ШТ | 2 |
| Стіл двухурівневий ДСП | ШТ | 5 |
| Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1 |
| Кріплення для TV МБП ПР | ШТ | 1 |
| Системи охоронного призначення | ШТ | 1 |
| Вивіска – Об’ємні літери | ШТ | 1 |
| Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 31 |
| Колонка звукова | ШТ | 2 |
| Шафа комутаційна | ШТ | 1 |
| Доводчик дверний | ШТ | 1 |
| Роллета | ШТ | 3 |
| Сейф металевий | ШТ | 1 |
| Реле часу | ШТ | 1 |
| Решітка глуха | М2 | 2 |
| Кондиціонер | ШТ | 1 |
| Вогнегасник ВП-5 | ШТ | 2 |
| Етажерка Luxe Studio 1700х500х500 | ШТ | 1 |
| Бідон 45 л (тех) | ШТ | 1 |
| Лампа XOKO T530-30 ОС | ШТ | 4 |
| Лінійка алюмінієва світлодіодна | ШТ | 3 |
| Світильник світлодіодний аварійно-резерв | ШТ | 2 |

Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, обладнання та покриття стін.

Обладнання та меблі перевозити в кузові авто в вертикальному стані, для фіксації використовувати стяжні ремені.

Місця кріплення панелей (отвори) підшпаклювати та підфарбувати в колір існуючих стін.

Червону стіну повністю перефарбувати в існуючих стін.

**Електрика**

ЩН не демонтується.

Існуючий лічильник електроенергії не демонтується.

Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуються.

Демонтуємо телевізор та кронштейн для кріплення.

Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з обладнанням - Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, Блок 19" на 9 роз. 16А.

Демонтуємо кондиціонер (зовнішній та внутрішній блоки) зі збереженням фреону та кронштейни.

Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.

**Пож. безпека**

В торговому залі і підсобному приміщенні виконати демонтаж вогнегасників - 4 шт запакувати та відправити на склад.

**Безпека**

Демонтуємо грати розсувні у вхідній зоні – 2 м.кв.

Демонтуємо мет. сейф в підсобному приміщенні – 1 шт.

Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері сейфу скотчем.

**Фасад**

Провести демонтаж фасадної реклами: загальна площа- 0.49 м.кв.

Усі наліпки та реклама повинні бути зняті з вхідних дверей.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні на склад. Використовувати стреч-плівка, пухирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стреч-плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємо у стреч-плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо у стреч-плівку.

Рекламна вивіска пакується в стреч-плівку.

Виконати завантаження та доставку демонтованого обладнання на склад в с. Мартусівка.

По закінченню демонтажних робіт виконати **ВОЛОГЕ!!!** прибирання приміщення. Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.