**Технічне завдання**

У приміщенні складського призначення потрібно:

1.демонтувати частину карт грилято для закріплення у за стельовому просторі каркасу перегородки.

2.демонтувати 2 лінійних растрових світильника, зробити перекомутацію підключення світильників та у разі потреби встановити додаткові кріплення через розподільчі коробки.

3.встановити Тобразну перегородку із гіпсокартону 4.7м\*2.6м, висота 3,15м. Зашивка 1 шар ГК без наповнення, формування 2ох дверних промів під дверне полотно 80см з посиленням прємів брусом для встановлення короба дверей. Грунтування та фарбування перегородок у 2 шари (без шпатлювання та забивання отворів)

4.сформувати 2шт дверних проєми (зменшити) існуючи арки під дверне полотно 80см, посилити брусом для встановлення короба дверей.

5.на залізних воротах рампи встановити металевий замок та у разі потреби додаткові задвіжки.

6.від існуючого розподільчого щита прокласти кабель ВВГнгд 3\*2.5 17м.п у гофрі за стельовим простором, 3м прокласти по стіні у кабель каналі, встановити та підключити 2 розеточних накладних блоки по 4гнізда на стіну із ГК,у ЩР під’єднати кабель на вільний автоматичний диф.вимикач 16А

7.встановити дверні коробки, у існуючі дверні полотна врізати замки,петлі, ручки,встановити двері 4шт.